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Подвесная система для боксерской груши  пневматической
ТУ-9610-017-51879206-2004г.

ПАСПОРТ
Подвесная система для боксерской груши  пневматической.
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Платформа настенная для груши пневматической» (далее - Платформа), что дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Платформа предназначена для подвешивания груши пневматической и для наработки боксерской техники. Используется для эффективной отработки скорости и точности удара.

Платформа устанавливаются внутри помещения при помощи анкеров или иного крепежа (в комплект не входят).

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:

   Вынос от стены - 735 мм

   Диаметр платформы - 700 мм

   Высота - 443 мм

Масса — до 11 кг.

3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Кронштейн
	2

	2
	Платформа
	1

	3
	Болт меб. М8х70
	4

	4
	Саморез потай. 4х35
	4

	5
	Гайка М8
	4

	6
	Шайба 8
	4

	7
	Заглушка 20х40
	6

	8
	Подвес для пневмогруши
	1

	9
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	10
	Паспорт изделия
	1


4. Конструктивные особенности изделия.

Платформа представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из сварных кронштейнов, деревянной платформы диаметром 700мм и узла подвес пневмогруши. Кронштейны выполнены из трубы сечением 40х20мм, имеются отверстия для крепления на стену и отверстия для фиксации деревянной платформы.
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Рис 1 Сборка и габариты изделия.
5. Правила сборки, установки изделия.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо:

1) Во избежании травм установка и перемещение изделия должна производиться лицами не моложе 18 лет.
2) Соберите изделие согласно схеме на рис. 1. 

3) Приложите платформу в сборе к стене на нужной высоте и с помощью карандаша отметьте места сверлений под крепежные элементы.
4) Учитывая различие в стеновых конструкциях, степень их физического износа, широкую доступность и разнообразие анкерных соединений в розничной торговле, изготовитель консоли возлагает ответственность за установку консоли на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
5) Изготовителем рекомендуется применять анкера диаметром 10 мм и длиной не менее 100 мм.
6. Указание мер безопасности

Установка и перемещение изделия должна производиться лицами не моложе 18 лет.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Категорически запрещается залезание на элементы конструкции изделия.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. В случае обнаружения поломки крюков, или каких либо других неисправностей, эксплуатация изделия запрещается до их полного устранения.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим  периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
