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Полоса препятствий - Стенка с двумя проломами
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ПАСПОРТ

Полоса препятствий - Стенка с двумя проломами
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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —« Полоса препятствий - Стенка с двумя проломами» (далее стенка), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Стенка представляет собой элемент полосы препятствий, является уличным спортивным оборудованием. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения. 
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Длина-                                                              2600
Ширина-                                                            400
Высота-                                                            1100
3. Комплектность стенки.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Панель стенки с проломами
	1

	2
	Закладной элемент стенки
	6

	3
	Гайка М12 
	6

	4
	Шайба 12
	6

	5
	Паспорт изделия
	1

	6
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
4. Конструктивные особенности изделия.


Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из панели стенки [1] и закладных [2]. 
Панель стенки [1] представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из сварного металлокаркаса (труба 30х30), закладных элементов и обшивки в виде листов фанеры. Верхняя грань панели обшита фанерой с сеткой. Боковые грани обшиты ламинированной фанерой. 
Закладной элемент [2] представляет собой сварную конструкцию окрашенную полимерным покрытием. В конструкции закладной предусмотрен болт для крепления к металлокаркасу панели стенки. 
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на стадионе

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Соединить панель стенки [1] c закладным элементом [2] с помощью крепежа [3,4] 
2) Бетонирование закладных элементов на глубину 610мм.
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности


Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
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