Лонжа ручная (пояс сальтовый размер XS 64-76см). 
                                                                                                                                 ТУ-9610-002-51879206-2009г
             Руководство по эксплуатации
Лонжа ручная (пояс сальтовый размер XS 64-76см)

1. Назначение.
Лонжа ручная предназначена для детей младшего, среднего и старшего возраста в качестве спортивного оборудования, для занятий акробатикой и спортивной гимнастикой. Лонжа позволяет выполнять элементы акробатики с сальтовым вращением. Пояс оснащен поворотными подвесными узлами, которые исключают скручивание страховочного троса  подвесной системы при выполнении упражнений. Для дополнительной безопасности пояс имеет бандаж, который плотно обхватывает бедра и ягодицы занимающегося не позволяя выпасть из пояса. Лонжа может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных  заведений, а также в домашних условиях.  

2. Техническая характеристика.
Размеры:   Объем талии   -  640-760 мм; Длина ремня-  930 мм;  Длина подкладки - 730 мм; 
                   
3. Комплектация.
	1. Лонжа в сборе
	1 шт.

	2. Паспорт изделия
	-


                                             
 4. Устройство изделия.
Лонжа представляет собой  сборно-разборную конструкцию состоящую из кожаного пояса с пряжкой, мягкой обивки , вертлюгов системы подвеса и бандажа для дополнительной фиксации занимающегося.   


5. Установка.
Монтаж лонжи  следует выполнять к специальной  системе подвеса страховочных тросов  с помощью вертлюгов. (Система подвеса страховочных тросов в комплект не входит)  


6. Указание мер безопасности.
 Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность фиксации пряжки ремня лонжи, ремень должен быть макс затянут на занимающемся. Бандаж лонжи так же должен быть максимально затянут на бедрах занимающегося. Убедиться в  надежном закреплении страховочного троса на вертлюгах лонжи. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Запрещается эксплуатация лонжи при ослабленных элементах крепления пряжки, бандажа и вертлягов. Занятия с лонжей должны проходить только  под контролем тренера.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
         Эксплуатация и транспортировка лонжи должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Лонжа должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Лонжа ручная (пояс сальтовый размер XS 64-76см)  признана годной к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие лонжи  требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия  12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 3 лет.
                   Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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