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Руководство по эксплуатации
Стойки для прыжков в высоту 2600мм (алюмин. профиль)

1. Назначение.
Стойки предназначены для тренировок или соревнований по прыжкам в высоту.

2. Технические характеристики.
Размеры: Общая высота – 2669мм; Ширина основания– 560мм; Длина основания – 738мм;
Высота основания - 56мм.
Вес комплекта стоек, не боле – 65кг.

3. Комплектация.
	1.  Основание стойки
	2 шт.

	2.  Стойка с подвижной планкой (левая и правая)
	2 шт.

	3.  Винт с внутр. шестигранником М10х30
	8 шт.

	4.  Гайка М10
	8 шт.

	5.  Шайба 10
	16 шт.

	6.  Паспорт
	1 шт.

	7.  Упаковка (полиэтилен)
	1 шт.



4. Устройство изделия.
Стойки для прыжков в высоту поставляются комплектом из двух стоек. Каждая стойка состоит из основания [1], стойки (левой и правой) [2] и комплекта необходимого для сборки крепежа.
Основание [1] стойки представляет собой Y-образную платформу, с двумя колесами и тремя регулируемыми опорами, на которую предустановлен «стакан» для последующего монтажа стойки.
Стойки [2] состоят из Al-профиля длиной 3м, на котором размещена подвижная планка и разметочная шкала. На планке установлены два держателя перекладины, указатель высоты (левый или правый) и винт для фиксации планки на заданном уровне.
Все элементы конструкции имеют порошковое покрытие. Профиль стойки изготовлен из анодированного алюминия и дополнительно не покрывается.
Сверху на стойки установлены пластиковые заглушки.

Рисунок 1
5. Установка.
Стойки поставляются в частично разобранном виде. Для сборки необходимо установить стойку со стаканом на основание и зафиксировать крепежом [3,4,5] см. рис. 1. Стойки должны смотреть друг на друга, указатели высоты должны быть расположены на одной стороне. Отрегулировать положение стоек по горизонтали и вертикали при помощи регулируемых опор на основаниях.
Стойки для прыжков в высоту откалиброваны таким образом, чтобы стрелка всегда указывала высоту, на которой находится верхний край перекладины (при условии, что диаметр перекладины 30мм.)
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6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить.
Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых учителей, воспитателей, тренеров, а так же эксплуатация не по прямому назначению и вандальское отношение к изделию при эксплуатации.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка и хранение изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Изделие должно храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

8. Свидетельство о приемке 
Стойки для прыжков в высоту (алюмин. профиль) признаны годными к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие стоек требованиям ТУ 9632-010-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 2 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б
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