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Планка для прыжков в высоту 4 м.
1. Назначение.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Планка для прыжков в высоту 4 м» (далее - планка), что дает общее представление о конструкции изделия и требованиях к нему.

Планка предназначена для детей младшего, среднего и старшего возраста в качестве вспомогательного оборудования к стойкам для прыжков в высоту. Изделие может использоваться в помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений, а также в домашних условиях для выполнения развивающих и общеукрепляющих упражнений, игр и развлечений детей, для занятий лечебной физкультурой и общефизической подготовкой, развития вестибулярного аппарата.

Для производства изделия использованы экологически чистые и безопасные для людей и окружающей среды материалы.

2. Техническая характеристика.

Длина —    4000 мм.

Диаметр — 25 мм

Масса изделия – 1,7 кг.

3. Комплектация.

	1. Планка в сборе с наконечниками
	1 шт.
	2. Упаковка
	1 шт.

	3. Паспорт
	1 шт.
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4. Устройство изделия.
Планка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из алюминиевой трубы заданной длины и диаметра и закрепленных на её концах двух пластиковых заглушек имеющих устойчивую плоскую опору для избегания скатывания. Вокруг трубы через равные промежутки наклеена синяя маркировочная пленка.

Изделие упаковывается в п\э пленку.

Рисунок 1
5. Установка.

Планка устанавливается на заданной высоте строго в горизонтальной плоскости, перекосы не допускаются. При установке концы планки ложатся на площадки стоек для прыжков в высоту (в комплекте не идут) установленные перед зоной приземления. Расстояние между стойками выбирается в зависимости от длины планки.

6. Указание мер безопасности.
Перемещение изделия необходимо производить навесу в горизонтальном положении.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения  за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Категорически запрещается эксплуатация изделия при перекосе перекладины.

Планка должна свободно размещаться на площадках стоек для прыжков в высоту, категорически запрещается жесткое закрепление планки.

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к оборудованию, такое как умышленные удары по изделию и провисание на изделии.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции стоек.

Внимание!!! Зона приземления спортсмена после прыжка должна быть закрыта матами во избежание получения им травм.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Транспортировка планок должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Планки должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке.
Планка для прыжков в высоту 4 м признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие планок требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации планок 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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