	[image: image1.png]A\ AHA/IUTUKA

OABPUKA CNOPTUBHOI0O UHBEHTAPA




Скамейка для запасных игроков на 6 мест с козырьком из поликарбоната
ТУ-9610-9654-51879206-2009г
ПАСПОРТ
Скамейка для запасных игроков на 6 мест с козырьком из поликарбоната
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1. Общие положения.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Скамейка для запасных игроков на 6 мест с козырьком из поликарбоната» (далее Скамейка для запасных игроков), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Кабина для запасных игроков представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для защиты спортсменов (до 10 человек) от ветра и дождя. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры:
Длина-                                                              3200 мм

Ширина-                                                            1180 мм
Высота-                                                             2037 мм
Вес: общий вес -                                                         150 кг.

3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Боковина левая
	1

	2
	Боковина правая
	1

	3
	Стойка
	1

	4
	Стойка стыка кровли
	1

	5
	Рама сидений
	1

	6
	Стяжка №2
	1

	7
	Стяжка
	2

	8
	Лист борта сотовый поликарбонат 6х825х670
	2

	9
	Лист кровли сотовый поликарбонат №1 6х2100х2650
	1

	10
	Козырек
	1

	11
	Лист кровли сотовый поликарбонат №2 6х1080х2650
	1

	12
	Болт М6х60
	12

	13
	Болт М8х45
	12

	14
	Болт М8х90
	8

	15
	Гайка М6
	8

	16
	Гайка М8
	20

	17
	Шайба 6
	12

	18
	Шайба 8
	20

	19
	Заглушка 25х25
	2

	20
	Заглушка 40х25
	8

	21
	Кресло
	6

	22
	Профиль соединительный разъемный 2,65м
	1

	23
	Профиль торцевой 2,1м цвет бирюза
	7

	24
	Саморез кровельный
	74

	25
	Термошайба ЦВЕТ БИРЮЗА
	64

	
	Паспорт изделия
	1

	
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2
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Рисунок 3
4. Конструктивные особенности изделия.
Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из боковин [1,2], стоек [2,3], рамы сидений [5], стяжек [6,7], козырька [10] и листов сотового поликарбоната образующих кровлю и борта [8,9,11].
Боковины [1,2] и стойки [2,3] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб и фланца для крепления к опоре покрытых порошковой краской. В своем составе боковины имеют резьбовые гнезда М6 для крепления козырька [10] и отверстия для соединения со стяжками [6,7] и рамой сидений [5] через крепеж [12,15,17] и [14,16,18] (см. рис.1,2).
Рама сидений [5] представляет собой раму из стальных труб, соединяющих между собой боковины и стойки. К раме крепятся сидения [21] через                   крепеж [13,16,18].
Стяжки [6,7] представляют собой стальные сварные конструкции для крепления к боковинам [1,2] и стойкам [2,3] через крепеж [12,15,17] (см.рис.1,2).
Листы кровли [9,11] представляет собой листы сотового поликарбоната, которые крепятся к стойкам [3,4] и боковинам [1,2] по месту саморезами кровельными [24] с термошайбами [25]. 
Листы борта [8] представляет собой листы сотового поликарбоната, которые боковинам [1,2] по месту саморезами кровельными [24].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Выполнить бетонирование опорных зон под установку опорных фланцев. Смонтировать металлический каркас скамейки (см.рис.1-3).

2) Выполнить фиксацию опорных фланцев скамейки на заготовленном бетонном основании площадки с помощью анкеров (в комплект не входят)
3) Смонтировать листы сотового поликарбоната с помощью крепежа по месту саморезами кровельными с использованием термошайб с шагом 300-350 мм в соответствии с требования Приложения 1.

4) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
