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ПАСПОРТ

Ферма баскетбольная вынос 0,5м 

для щита 1,2х0,9м.
1. Общие положения.
Ферма баскетбольная вынос 0,5м предназначена для крепления тренировочного щита размером 1,2х0,9м, изготовленного из слоеной фанеры толщиною от 9 до 12 мм. 

Ферма применяется в качестве спортивного оборудования для игры в баскетбол или в залах, размеры которых не позволяют устанавливать щиты стандартных игровых размеров (1,8х1,05м) или устанавливаются на боковых стенах зала для тренировок и отработки бросков в корзину.

2. Технические параметры.
Ферма имеет вынос от стены 0,5 м.
Изготовлена из стальной профильной трубы 25х25 мм.

Боковины фермы выполнены цельносварными, соединяющиеся между собою стяжками на метрическом крепеже М8.

Покрытие – порошковая краска
Вес фермы в сборе без щита  –  7,5 кг.

3. Комплект поставки.
1 Боковина фермы правая               - 1 шт.

2 Боковина фермы левая                 - 1 шт.

3 Стяжка боковин                            - 1 шт.

4 Болт М8х60
                                   - 4 шт.

5 Гайка М8                                       - 4 шт.

6 Шайба Ø8                                      - 8 шт.
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Рис. 1. Общий вид фермы
4. Порядок установки.
Ферма баскетбольная в сборе крепится к стене на высоте, обеспечивающей требование по расположению верхнего края кольца от уровня площадки (пола или паркета) 3,05 м.

Учитывая, что ферма поставляется не в комплекте с тренировочным баскетбольным щитом фабрики изготовителя, рекомендуем произвести сборку фермы со щитом и определить фактический параметр А (рис.2).
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	Рис. 2. Корректировка параметра А.


Ферма выполнена с монтажными отверстиями для крепления тренировочного щита расположенными друг от друга на расстоянии: по горизонтали 730 мм, по вертикали 700 мм, под болт М10. Если заказчик имеет тренировочный щит с другими размерами для крепления к ферме, целесообразно скорректировать их под указанные размеры фермы, т.к. сверление фанерного щита менее трудоемко.

Ферма крепится к стене при помощи анкерных шпилек. Размер анкерных шпилек подбирается в зависимости от фактически имеющегося материала стен в зале. 

Примечание, учитывая различие в стеновых конструкциях, степень их физического износа, широкую доступность и разнообразие анкетных соединений в розничной торговле, изготовитель фермы возлагает ответственность за установку фермы на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

Изготовителем фермы рекомендуется применять анкерные шпильки не менее 10х100-160 мм.
Для крепления фермы необходимо выполнить разметки и работы:

1) Определите участок стены, где будет располагаться тренировочный (или игровой) баскетбольный щит.

2) Продлите проекцию осевой линии баскетбольной площадки до стены.

3) По отвесу проведите вертикальную линию на стене на высоте, примерно 3-3,9 м от пола площадки.

4) Сделайте на стене горизонтальную отметку от уровня пола на высоте 3,05 м ±6 мм.

5) Проведите по уровню горизонтальную линию от вертикальной разметки и на горизонтали сделайте отметки в обе стороны от вертикальной оси по 365 мм.

6) По отвесу проведите две вертикальные линии на стене по отметкам.

7) Разберите щит и ферму (боковины и стяжки).

8) Учитывая скорректированный параметр А, приложите левую боковину фермы по левой вертикальной разметке и сделайте отметки по местам сверления отверстий для крепления левой боковины к стене.  Симметрично левой боковине разметьте крепление правой боковины по правой вертикальной линии.

9) Просверлите отверстия в стене и установите в них анкерные шпильки,

10) На анкерные шпильки наденьте боковины и притяните их к стене гайками с шайбами (используйте гровер-шайбы).

11) Закрепите щит с кольцом на ферме. Закрепите верхнюю и нижнюю стяжки боковин, что обеспечит жесткость конструкции.

12) Проверьте правильность установки фермы: верхняя плоскость кольца должна находиться от площадки на уровне 3,05 м ±6 мм.

13) Рекомендуем произвести крепление анкерными шпильками по всем 6 отверстиям в боковинах, что исключит «провисание» фермы со щитом.

14) Аналогично произведите разметку и крепление фермы и щита с противоположной стороны.

5. Порядок эксплуатации фермы со щитом.
Ферма со щитом является тренировочным спортивным оборудованием. Не допускайте игроками захватов кольца и провисания на конструкции. Периодически, не реже 2-х раз в месяц, производите осмотр мест крепления фермы к стене, щита к ферме, кольца и щиту, с целью установления отсутствия повреждений соединяющихся конструктивных элементов и ослабления крепежных соединений. 

Рекомендуем сделать фломастером отметки на концах тросов для быстрой и ровной натяжки сетки в последующих случаях.

6. Хранение

Хранить фермы в сухом помещении.

7. Гарантийные обязательства

При условии соблюдения правил эксплуатации фермы хранения, предписанных данным руководством, гарантийный срок ее эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи.

Претензии по качеству продукции, а также предложения по модернизации и улучшению просим направлять по адресу:

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл.,

Волжский р-он, поселок Верхняя Подстепновка,
ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании - www.sfsi.ru
