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1. Назначение.

[bookmark: _GoBack]Скамья для раздевалок без спинки - 2,0м - предназначена для использования в раздевалках. Может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений. Металлические элементы скамейки покрыты порошковой краской. Элементы скамейки из древесины покрыты стойким к износу глянцевым лаком.

2. Технические характеристики.

Размеры: Длина  -  2000 мм; Высота  -  460 мм; Ширина  -  390 мм.

3. Комплектация.

	1. Боковина 
	3 шт.
	6. Гайка М6
	21 шт.

	2. Перекладина нижней полки
	3 шт.
	7. Шайба 6
	30 шт.

	3. Сидение
	4 шт.
	8. Заглушка 20х20
	6 шт.

	4. Болт меб. М6х80
	12 шт.
	9. Заглушка 25х25
	6 шт.

	5. Болт М6х60
	9 шт.
	
	



4. Устройство изделия.
Скамейка представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из боковин, перекладин нижней полки, сидений.
Боковины представляют собой цельносварные стальные рамы из профильной трубы 25х25. Боковины покрыты порошковым покрытием. Боковины в своем составе имеют отверстия для крепления перекладин нижних полок с помощью крепежа [5,6,7], сидений с помощью крепежа [4,6,7].
Перекладины нижней полки выполнены из профильной трубы 20х20 и покрыты порошковой краской. В своем составе перекладины имеют отверстия для крепления с боковинами [1].
Сидения выполнены из бруса хвойных пород, тщательно отшлифованного и покрытого износостойким лаком.
Открытые торцы труб следует закрыть заглушками [8,9].

5. Установка.
Установку скамейки следует выполнять на ровную и твердую поверхность в помещении. Сборку скамейки следует осуществлять согласно схеме на рис. 1.


Рисунок 1

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Эксплуатация и транспортировка скамейки должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Скамейка должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Скамья для раздевалок без спинки - 2,0м признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие скамейки требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации скамейки 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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