Подвижный стеллаж для инвентаря 1090х700х1230мм   . 
                                                                                                                                 ТУ-9610-002-51879206-2009г
             Руководство по эксплуатации 
Подвижный стеллаж для инвентаря 1090х700х1230мм   

1. Назначение.
Подвижный стеллаж для инвентаря предназначен для детей младшего, среднего и старшего возраста, а также взрослых спортсменов в качестве вспомогательного оборудования для размещения и хранения гантелей при занятиях спортом. Может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных  заведений.  Металлический каркас выполнен из стали и покрыт порошковым покрытием. Посадочный размер для размещения гантелей 80мм

2. Техническая характеристика.
Размеры:   Высота   - 1230мм ;  Длина  -  1090 мм ;  Глубина - 700 мм;  Посадочный размер для гантелей  - 80мм  
                   
3. Комплектация.
	1. Подвижный стеллаж для инвентаря
	1 шт.

	2. Паспорт изделия
	1 шт.


                                             
 4. Устройство изделия.
Подвижный стеллаж для инвентаря  представляет неразборную конструкцию, состоящую из полки для размещения гантелей [1] , опоры стеллажа [2] , крепежа. Полка размещения гантелей представляет собой сварную конструкцию, в своем составе полка имеет посадочное место для гантелей  [3] и резьбовые отверстия для  крепления опор стеллажа [5].  Все открытые торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Опоры оснащены резиновыми накладками (Лапами ) , для придания конструкции большей устойчивости. Все металлические элементы стеллажа покрыты порошковым покрытием 
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Рисунок 1






5. Установка.
Установку стеллажа следует выполнять на ровную и твердую поверхность в помещении. Сборку стеллажа следует осуществлять согласно схеме на рис. 1   . 

6. Указание мер безопасности.
 Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Запрещается эксплуатация урны при ослабленных элементах крепления. 

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
         Эксплуатация и транспортировка стеллажа должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Стеллаж должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Подвижный стеллаж для инвентаря признан годным к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие стеллажа  требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации урны   12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 3 лет.
                   Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.


Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________  


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б
Тел/факс. (846) 979-23-53,
Электр.почта: e-mail: info@sfsi.ru  Сайт: sfsi.ru
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