	[image: image1.png]A\ AHA/IUTUKA

OABPUKA CNOPTUBHOI0O UHBEHTAPA




Стойка баскетбольная мобильная складная с выносом 2,25м с электроподъемом стрелы
ТУ-9610-004-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Стойка баскетбольная мобильная складная с выносом 2,25м с электроподъемом стрелы.
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1. Общие положения

Стойка баскетбольная мобильная складная с электрическим подъемом стрелы (далее — стойка) предназначена для игры в баскетбол взрослых спортсменов и детей, а также для проведения тренировок в закрытых помещениях.

Стойку можно использовать временно на открытом воздухе, при этом целесообразно закрывать ее от атмосферных осадков и периодически проводить смазку шарнирных элементов. Баскетбольное кольцо, прикрепленное к баскетбольному щиту, может устанавливаться на стандартную высоту над уровнем площадки - 10' (3050 мм). Подъем и использование других типовых высот подъема (2450/2750 мм) запрещается, так как в конструкции не предусмотрена фиксация в этих высотах.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры:

в свернутом положении без щита – длина 2,45 м, 

ширина по раме стойки 1,2 м, высота без щита 1,4 м, высота со щитом 2,1м;

в развернутом положении — длина (со щитом, кольцом и защитой) 5,43 м,

ширина по раме стойки с защитой -1,52 м,

изменение высоты кольца - до 3060 мм,

максимальная высота от поверхности площадки до верхнего края щита – 3,93 м,

размеры игрового щита – ширина 1800 мм, высота 1050 мм,

Вес:

стойки — 452 кг, 

противовесов — не менее 282,5 кг,

общий вес — 734,5 кг.

3. Комплектность

	1. Рама стойки в сборе 
	1 шт.

	2. Стойка передняя в сборе
	1 шт.

	3. Стойка задняя в сборе
	1 шт.

	4. Стрела в сборе c кронштейном
	1 шт.

	5. Тяга телескопическая в сборе
	1 шт.

	6. Упор-трапеция для щита (устанавливается заказчиком)
	2 шт.

	7. Противовесы (весом 23кг – 10шт., весом 17,5кг – 3 шт.)
	13 шт.

	8. Комплект протекторов
	1 шт.

	9. Винтовая опора
	4 шт.

	10. Игровой щит 1800х1050 мм из закаленного стекла на металлическом каркасе с 2-мя кронштейнами (устанавливается заказчиком)
	1 шт.

	11. Кольцо баскетбольное  450 мм с механизмом амортизации (устанавливается заказчиком), сетка
	1 шт.

	12. Опора не поворотная (установлена на раме)
	2 шт.

	13. Опора поворотная (установлена на раме)
	2 шт.

	14. Электротельфер
	1 шт.

	15. Болт М10х55
	2 шт.

	16. Болт М10х100
	4 шт.

	17. Болт М10х120
	1 шт.

	18. Гайка М10 нейлон
	12 шт.

	19. Шайба 10
	8 шт.

	20.Болт М10х25
	4 шт.

	21. Болт М10х45
	2 шт.

	22. Шайба М10 пружинн
	2 шт
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Рис. 1 - Рабочее положение
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Рис. 2
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Рис. 3
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Рис. 4 - Транспортировочное положение.

4. Конструктивные особенности изделия

Конструкция стойки представляет собой раму [1], на которой шарнирно закреплены стойки передняя [2] и задняя [3]. К стойкам шарнирно крепится балка консольная (стрела) [4]. На свободном конце стрелы с помощью упора-трапеции [6] и крепежа [16,18,19], закрепляется щит [10] с баскетбольным кольцом и сеткой [11], упор-трапеция обеспечивает вертикальность положения баскетбольного щита и его жесткость в момент попадания мяча.

Для обеспечения безопасности конструкции в развернутом положении предусмотрен упор телескопический [5] с фиксатором, при этом обеспечивается высота развертывания стойки на 3,05 м.

Для передвижения стойки по площадке на раме [1] имеются колесные опоры. Передние колесные опоры не поворотные [12], задние колесные опоры поворотные с тормозом [13].
Конструктивно в стойке предусмотрено два положения: рабочее - «развернутое» и транспортировочное - «свернутое».

Четкость фиксации и устойчивость стойки в развернутом положении обеспечивается четырьмя винтовыми опорами [9], установленные по углам рамы. Также опорами [9] можно подкорректировать высоту кольца.
Подъем и опускание стойки обеспечивается электрическим тельфером с кнопочным пультом управления. При необходимости доступ к тельферу обеспечивается через открывающийся передний нижний протектор стойки.

Комплект противовесов обеспечивает защиту от опрокидывания стойки в рабочем положении.

Комплект протекторов [8] (мягкой защиты) состоит из элементов:

	Передний нижний протектор 
	1 шт.

	Передний верхний протектор 
	1 шт.

	Боковой левый протектор
	1 шт.

	Боковой правый протектор
	1 шт.

	Протектор стрелы
	1 шт.

	«Г» образный протектор щита
	2 шт.


5.Правила сборки, установки и эксплуатации изделия

Задняя часть рамы уравновешивает балку со щитом, для этого дополнительно здесь устанавливают противовесы [7] не менее 282,5 кг. Так как установка щита с кольцом производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Во избежании травм монтаж должен проводиться не менее чем 3 специалистами.

2. Установить на раму стойки противовесы общим весом 282,5кг
3. Достать щит в сборе, упор-трапецию и кольцо с сеткой из упаковки.

4. Подготовить крепеж, идущий в комплекте.
5. Двум специалистам необходимо приподнять щит, а третьему наживить его 2 болтами М10х100 к пластине стрелы через два верхних отверстия.

6. Закрепить упоры-трапеции на щите крепежом [15,18,19] и стреле крепежом [18,18,19].
7. Прикрепить кольцо вместе со щитом к пластине стойки 4 болтами М10х100.

8. Максимально притянуть весь крепеж.

Развертывание и аккуратное свертывание стойки производится при помощи электротельфера [14].

Для приведения стойки в развернутое (рабочее) положение необходимо:

1). Выкатить стойку (без противовесов) и установить от линии игровой площадки на точки разметки. Вылет консольной балки – 2,25м, что обеспечивает достаточность игрового пространства под щитом и снижает травмоопасность игроков.

2). Зафиксировать положение стойки, приподняв ее над поверхностью площадки с помощью упорных винтов [9] находящихся в углах стойки. Используя строительный уровень и отвес, проверьте правильность установки стойки. Противовесы [7] установите на раму стойки (если не были установлены предварительно).
3). Перед началом подъема или опускания стрелы ответственные лица за эксплуатацию стойки должны принять меры по обеспечению зоны безопасности вокруг стойки (см. рис.3), в которой не должно находиться людей, кроме оператора, который должен быть ознакомлен с техникой безопасности по эксплуатации стойки.

Внимание!!! Во избежание поломки механизма стойки и травмирования людей перед началом подъема телескопическая тяга [5] должна быть расфиксирована, т.е штырь-фиксатор должен быть снят!

Оператор, находясь внутри зоны безопасности, должен убедиться в том, что все противовесы установлены на раме и в зоне безопасности стойки нет людей. Только после этого выполнить подъем или опускание стрелы стойки при помощи пульта управления электротельфером. При подъеме и опускании стрелы оператор должен находиться в "зоне 1" или "зоне 2" (см. рис. 3).
4). Подъем стрелы осуществлять плавно. Внимание!! Во избежание поломки механизма стойки подъем стрелы на завершающем этапе производить дозировано "микроподачами", не допуская удара штока в телескопической тяге [5].
Внимание!!! После окончания подъема стрелы необходимо зафиксировать тягу телескопическую [5] c помощью штыря-фиксатора. Только после фиксации стойки в рабочем положении с помощью тяги телескопической [5] в зоне безопасности стойки могут находиться люди.
5). Строительный уровень положите на кольцо и вращением правого-левого упорного винта добейтесь горизонтальности щита.

6). К центру площадки баскетбольного щита (примерно) приложите отвес и убедитесь в установке стойки по оси площадки.

7). При необходимости, опустите стойку на колеса и сделайте корректировку положения стойки. (Спуск и подъем выполнить согласно п. 3-4)
8). При необходимости, по рейке выставить точную высоту до кольца 3,05 м необходимо вращением правого и левого упорных винтов на одинаковое количество оборотов.

9). Если при хранении со стойки были сняты протекторы – установите их на предусмотренные места.
10). Внимание!!! При спуске стрелы необходимо следовать инструкциям, изложенным в пункте 3. Во избежание поломки механизмов стойки спуск стрелы выполнять плавно. Штырь-фиксатор должен быть снят!
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Рис. 5 — Схема зоны безопасности 
6. Указание мер безопасности

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Категорически запрещается эксплуатация стойки без противовесов или использование противовесов недостаточной массы.

Противовесы можно снимать при транспортировании стойки к месту длительного хранения.
Подъем и перенос каждого противовеса должен производиться двумя лицами не моложе 18 лет, т. к. вес одного противовеса – 23кг и 17,5кг.

Запрещается эксплуатация стойки на колесах. Обязательно произведите подъем винтовыми упорами до отрыва колесных опор от поверхности игровой площадки.

Запрещается эксплуатация стойки без установленного фиксатора на упоре телескопическом в развернутом положении.

Запрещается эксплуатация стойки без установленных протекторов (мягкой защиты) на места, предусмотренные конструкцией.

Категорически запрещается залезание на элементы конструкции стойки.

Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к спортивному оборудованию: умышленные удары по мягкой защите, зависание на кольце и щите.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Стойка должна ежедневно осматриваться, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка снимается.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

При использовании стойки на улице необходимо производить защиту непромокаемым пологом (в комплект не входит), смазку шарниров и винтовых пар. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, особенно за протекторами – протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
