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1. Назначение.
Колодки предназначены для беговых видов спорта в процессе тренировок и при проведении соревнований на любительском уровне по легкой атлетике. Колодки устанавливаются и закрепляются на старте беговой дорожки с помощью штырей фиксаторов. Каждый из стартовых блоков колодок имеют две площадки опор отталкивания для ног. Площадки для ног имеют регулировку по углу (5 положений). Стартовые блоки могут фиксироваться в продольном направлении на стартовой линейке с помощью специальных пазов. Площадки для ног выполнены быстросъемными. Опоры отталкивания для ног покрыты спортивным резиновым покрытием "Регупол". Колодки имеют покрытие, защищающее их от осадков или ультрафиолетового излучения. Так как данные колодки не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.
[bookmark: _GoBack]Размеры: Длина cтартовой линейки  -  760 мм; Ширина стартового блока  -  112 мм; Угол наклона площадки регулируется в пяти положениях (430-730).

3. Комплектация.
	1. Стартовая линейка 
	1 шт.

	2. Стартовый блок (Площадка)
	1 шт.

	3. Стартовый блок (Площадка) зеркальный
	1 шт.

	4. Штырь фиксатор
	3 шт.

	5. Шип
	12 шт.



4. Устройство изделия.
Конструкция колодок представляет собой сборно-разборную конструкцию, включающую в себя следующие элементы, которые имеют покрытие, защищающее их от осадков или ультрафиолетового излучения: Стартовая линейка [1] с шипами [5], стартовые блоки [2,3] и штыри фиксаторы [4].
Стартовая линейка [1] представляет собой стальную конструкцию с пазами под фиксацию стартовых блоков [2,3] на заданном расстоянии друг от друга. Стартовая линейка имеет в своем составе шипы и отверстия для фиксации на беговой дорожке с помощью штырей фиксаторов [4].
Стартовый блок представляет [2,3] представляет собой неразборную конструкцию с возможностью быстрой фиксации на стартовой линейке с помощью "пальцев". Стартовый блок в зависимости от его типа может фиксироваться на стартовой линейке справа или слева. Опорная поверхность блока покрыта спортивным резиновым покрытием "Регупол". Блоки имеют возможность регулировки угла наклона площадки для ног, чтобы соответствовать стартовой позиции спортсмена.
Металлические элементы колодок покрыты порошковой краской.



5. Установка.
Установка колодок производится на ровную и твердую поверхность. Перед началом эксплуатации следует выставить стартовый блок на необходимую ячейку линейки с нужным углом наклона площадки и зафиксировать линейку шипами либо дополнительно штырями фиксаторами.

6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка колодок должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. колодки должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Стартовые колодки с шипами признаны годными к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие колодок требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации колодок 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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