Стойки универсальные (волейбол, бадминтон) с механизмом натяжения, на растяжках
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Руководство по эксплуатации
Стойки универсальные (волейбол, бадминтон) с механизмом натяжения, на растяжках

1. Назначение.
Стойки использются в качестве спортивного оборудования для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в волейбол, бадминтон и большой теннис взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях. Стойки устанавливаются на спортивной площадке с помощью растяжек и установочных фланцев. Установочные фланцы устанавливаются на саморезы (покрытие из древесины) или на дюбеля (покрытие бетон) (саморезы и дюбеля в комплект поставки не входят).
Так как данные стойки не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.
Размеры: Диаметр стоек - 76 мм; Высота стоек - 2780мм; Масса комплекта - 45 кг.

3. Комплектация.
	1. Столб 
	2 шт.
	12. Заглушка ⌀76
	2 шт.

	2. Ползун с натяжителем
	1 шт.
	13. Заглушка 40х25
	4 шт.

	3. Ползун
	1 шт.
	14. Заглушка опорная ⌀25
	2 шт.

	4. Фланец опорный установочный
	2 шт.
	15. Маховичок М12х50
	2 шт.

	5. Фланец растяжки
	4 шт.
	16. Болт М8х30
	1 шт.

	6. Рым- болт М12
	4 шт.
	17. Шайба 8
	4 шт.

	7.Ролик натяжения
	1 шт.
	18. Гайка М8 с нейлон вставкой
	1 шт.

	8. Растяжка (законцовка петля)
	4 шт.
	19. Колпачок защитный М8
	2 шт.

	9. Талреп М10
	4 шт.
	20. Болт М12х110
	2 шт.

	10. Серьга
	4 шт.
	21. Гайка М12 с нейлон вставкой
	2 шт.

	11. Карабин М5
	4 шт.
	22. Шайба 12
	4 шт.



4. Устройство изделия.
Стойки представляет собой сборно-разборную конструкцию из опорных столбов [1], ползунов [2,3], фланцев [4,5] и растяжек [8]. Все металлические элементы стоек покрыты порошковой краской.
Опорные столбы представляют собой сварные конструкции, в своем составе столб имеет отверстия для крепления серёг [10] и направляющие для фиксации столбов в установочных фланцах [4]. Открытый торец столба после установки следует закрыть заглушками [12].
Ползуны [2,3] представляют собой неразборные конструкции. В своем составе ползуны имеют направляющие кольца для осевой фиксации на столбах. Ползун с натяжителем [2] помимо крючков для фиксации сетки имеет c своем составе винтовой натяжитель сетки. Открытые торцы профиля основания ползунов после монтажа стоек следует закрыть заглушками [13] (см.рис.1). Ползуны имеют возможность перемещаться вдоль оси опорных столбов вверх и вниз меняя тем самым высоту установки сетки. Фиксация ползунов [2,3] по высоте на столбах[1] происходит с помощью маховичков [15]. Перед установкой ползунов на столбы под опорную поверхность маховичков следует установить заглушку опорную [14] (см.рис.1).
Фланцы [4,5] представляют собой пластины с отверстиям для крепежа к полу (саморезы или дюбеля в зависимости от типа покрытия). В своем составе фланец установочный [4] имеет посадочное отверстие для установки столба [1]. Фланцы растяжек [5] в своем составе имеют посадочные отверстия для рым-болтов [6].
Растяжки [8] выполнены из стального троса. Натяжения растяжек осуществляется талрепами [9]. К опорным столбам растяжки [8] крепятся с помощью серег [10] через карабины [11]. Серьги [10] крепятся к опорным столбам с помощью крепежа [20,21,22].

5. Установка.
Установку стоек следует производить на ровную и твердую поверхность. Так как установка стоек производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) На месте установки стоек сделать разметку согласно рис. 3.
2) Заподлицо с полом, в соответствии с разметкой (см. рис. 3), врезать фланцы [4,5] (см. рис. 1) с помощью саморезов или дюбелей (в комплект не входят) в зависимости от типа покрытия.
3) На ползуны [3,4] установить маховички [15] с заглушками [13,14]. На ползун с натяжителем [2] установить ролик [7] с помощью крепежа [16,17,18,19]. Затем установить ползуны [2,3] на столбы [1] (cм. рис.1)
4) В опорные фланцы [4] установить столбы с ползунами [2] и [3].
5) К столбам [1] с помощью крепежа [20,21,22] присоединить  серьги [10] (cм.рис.1). К серьгам [10] с помощью карабинов [11] прицепить растяжки [8] (вид А рис.1). Нижние части растяжек через талрепы [9] и рым-болты [6] соединить с фланцами [5] При установке обеспечить вертикальное положение высоких стоек [2].
6) Установить  сетку между ползунами. Выполнить регулировку высоты установки сетки с помощью ползунов, зафиксировав их маховичками (вид С рис.1)
7) С помощью домкрата ползуна [2] выполнить натяжение сетки. Для этого бегунок механизма натяжения вывести в верхнее положение с помощью вращающейся рукоятки. Протягиваем шнур сетки через ролик натяжения закрепляем его на карабине(или болте) механизма натяжения сетки. Другой конец шнура сетки крепим к крюку стойки ответной [3]. На концах шнуров сетки рекомендуется, для облегчения установки сетки, самостоятельно закрепить вспомогательные устройства типа крюков, коушей или цепи (в комплект не входят). Не допускайте перекоса сетки. Натяжение сетки производится вращением рукоятки механизма натяжения. Нижний шнур к крюкам стойки крепится для каждой стойки через талреп (в комплект не входит). Натяжением шнура талрепами завершаем установку сетки.
В целях безопасности игроков рекомендуется установить на стойки протекторы (в комплект не входят), закрыв ими столбы обеих стоек.
8) Талрепами [9] выполнить натяжение растяжек до вывода столбов в вертикальное положение.
9) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
10) Разборку выполнить в обратном порядке.
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6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Установка протекторов (мягкой защиты) возлагается на заказчика. Категорически запрещается залезание и провисание на  элементах конструкции стойки.
Категорически запрещается чрезмерное натяжение сетки и растяжек во избежание деформации стоек и обрыва сетки.
Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к изделию: умышленные удары по мягкой защите, провисание на сетке.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка стоек должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Стойки должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке
[bookmark: _GoBack]Стойки универсальные (волейбол, бадминтон) с механизмом натяжения, на растяжках признаны годными к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие стоек требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации стоек      12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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