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1. Общие положения.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — « Гиперэкстензия навестная для шведской стенки » далее (Гиперэкстензия), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Гиперэкстензия представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для физических упражнений, развития выпрямителей спины, сгибателей голени и ягодичных мышц. Гиперэкстензия имеет покрытие, защищающее ее от осадков или ультрафиолетового излучения. Для защиты от царапин и ссадин все острые края Гиперэкстензии защищены заглушками.

2. Технические характеристики.
Габаритные размеры, мм:
Длина-                                                              1220
Ширина-                                                           650
Высота-                                                            760
Вес: общий вес -                                                      14 кг.

3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Основание (Навесное)
	1

	2
	Основание (Стойка)
	1

	3
	Упор ног
	1

	4
	Рукоятка
	2

	5
	Подушка
	2

	6
	Заглушка пластиковая 60х30
	2

	7
	Заглушка пластиковая круглая 48мм
	2

	8
	Заглушка пластиковая 40х25
	2

	9
	Заглушка пластиковая 40х40
	1

	10
	Болт
	1

	11
	Шайба
	2

	12
	Гайка
	1

	13
	Валик
	2

	14
	Крючок 
	2

	15
	Кулак
	1

	16
	Паспорт изделия
	1

	17
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2
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Рисунок 3
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Рисунок 4

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: основание (навесное) [1], основание (стойка) [2], упор ног [3], рукоятка [4], подушка [5], заглушки [6,7,8,9], болт [10], шайба [11], гайка [12].
Основание (навесное) [1] представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб и труб круглого сечения     (см. рис.2), упор ног [3], валик [13], крючок [14], кулак [15]. В своем составе основание (навесное) имеет отверстия для крепления с основанием (стойка) (см. рис.4).
Основание (стойка) [2] представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб и труб круглого сечения    (см. рис.3) рукоятка [4], подушка [5].
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Смонтировать основание (навесное) с основанием (стойка) с помощью крепежа (см. рис.1-4).

2) С помощью крюка (14) произвести навеску на шведскую стенку.
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Запрещено эксплуатировать изделие без надежной фиксации его за перекладины шведской стенки

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б
Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
