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Доска наклонная навесная мягкая 1,8м

1. Назначение.
Доска предназначена для выполнения различных общеразвивающих и укрепляющих спортивных упражнений в помещении. Навешивается на шведскую стенку с помощью крюков.

2. Технические характеристики.
Размеры: Длина  -  1800 мм; Ширина  -  240 мм; Толщина  -  39мм.
3. Комплектация.
	1. Доска
	1 шт.

	2. Крюк 
	2 шт.

	3. Саморез 4х20
	4 шт.


4. Устройство изделия.
Доска наклонная состоит из доски [1] и двух крюков [2] соединенных c доской с помощью саморезов [3]. Доска изготовлена из фанеры 18мм, поролоновой подложки 20мм и обтянута искусственной кожей. Доска отвечает санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, предъявляемым к спортивному детскому инвентарю, характеризуются безопасностью и надежностью в эксплуатации.
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5. Установка.
Навес доски следует производить на закрепленную шведскую стенку обладающей достаточной несущей способностью, с помощью крюков.
6. Указание мер безопасности.
Максимальная нагрузка при наклоне доски 45 град. -80кг.
Крепежное соединение крюков к доске должно обеспечивать надежность доски при эксплуатации. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Запрещается эксплуатация доски на поврежденной шведской стенке и в открытых помещениях.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Эксплуатация и транспортировка доски должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений.
Доска должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.
8. Свидетельство о приемке.
Доска наклонная навесная мягкая 1,8м признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие доски требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации доски 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________
Упаковщик________________________
Контролер ОТК____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
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