Барьер легкоатлетический тренировочный согнутый сталь-алюминий, 6 уровней регулировки, юношеский
ТУ-9610-002-51879206-2009г
Руководство по эксплуатации
Барьер легкоатлетический тренировочный согнутый сталь-алюминий,
6 уровней регулировки, юношеский.

Назначение.
Барьер представляет собой спортивное оборудование, служащее для тренировок по легкой атлетике. Барьер устанавливается на открытых или закрытых спортивных стадионах. Высоты установки планки барьера соответствуют требованиям международной федерации по легкой атлетике (IAAF). Металлический каркас барьера выполнен из анодированного алюминия и оцинкованной стали, покрыт полимерным покрытием для защиты от осадков или УФ излучения. Планка барьера выполнена из ПВХ профиля.

2. Техническая характеристика.
Размеры:
Высота установки планки – 686 мм; 762 мм; 838 мм; 914 мм; 991 мм; 1067 мм.
Длина планки - 1200 мм; Ширина планки - 70 мм; Длина барьера - 667мм.

3. Комплектация.
	1. Барьер в сборе
	1 шт.



4. Устройство изделия.
Барьер представляет собой сборно-разборную конструкцию. Барьер состоит из рамы, телескопических стоек, планки и кнопочных фиксаторов.
Рама барьера представляет собой сварную стальную конструкцию из согнутых Г-образно отрезков трубы диаметром 25мм.
Телескопические стойки выполнены из алюминия, имеют отверстия для фиксации планки на нужной высоте с помощью кнопочных фиксаторов.
Планка выполнена из ПВХ профиля 70х14. На поверхности планки выполнена соревновательная разметка. Все металлические элементы барьера покрыты порошковой краской.

Рисунок 1
5. Установка.
Установка барьера производится на ровную и твердую поверхность. Установите планку на необходимую высоту.

6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка барьера должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Барьер должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
[bookmark: _GoBack]Барьер легкоатлетический тренировочный согнутый сталь-алюминий, 6 уровней регулировки, юношеский признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям     ТУ 9610-007-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации барьера 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.


Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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