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1. Общие положения.
Перед установкой мостика гимнастического (далее - МГ) внимательно изучите настоящее руководство.
Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, эксплуатации и хранения МГ.
МГ предназначен для детей младшего, среднего и старшего возраста в качестве вспомогательного спортивного оборудования. МГ может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений, а также в домашних условиях для выполнения развивающих и общеукрепляющих упражнений, для занятий лечебной физкультурой и общефизической подготовкой, развития вестибулярного аппарата.
Для производства МГ использованы экологически чистые и безопасные для людей и окружающей среды материалы.

2. Технические характеристики.
Для производства площадки МГ гнутого используется 2 слоя фанеры берёзовой 9мм искривленной по особой методике. Площадка мостика имеет прочное покрытие, состоящее из эластичной набивки и декоративного материала. Для повышения упругости мостика между площадкой и его рамой установлены 6 пружин из высококачественной стали. На опорах закреплены резиновые накладки. Для удобства перемещения на раме имеются колеса и рукоятки.
Габаритные размеры:
 длина не менее 1200 мм,

 ширина не мене 600 мм,
 высота не более 230 мм.

Срок службы МГ зависит от интенсивности эксплуатации.
3. Комплектация.
	№, п\п
	Наименование
	Кол- во, шт. 

	1
	Мостик гимнастический в сборе, упакованный.
	1

	2
	Паспорт.
	1


4. Устройство.

Мостик гимнастический подкидной ПРОФИ предназначен для опорных прыжков и запрыгивания на снаряд.
Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней площадки из фанеры и металлического основания, 6-ти стальных амортизирующих пружин, вставленных между верхней и нижней поверхностью мостика, обеспечивающих высокий отскок и прочность. Площадка имеет ковровое покрытие, препятствующее скольжение ног во время выполнения прыжков. На нижней поверхности имеются противоскользящие резиновые площадки, позволяющие удерживать МГ на поверхности с уклоном до 10°. Для удобства перемещения имеются две ручки и два колеса
5. Правила сборки и монтажа.

Мостик гимнастический подкидной ПРОФИ поставляется в уже собранном виде.
Устанавливается горизонтально, на ровную поверхность в закрытых помещениях.
Установку и перемещение изделия должны производить минимум двое взрослых специалистов не моложе 18 лет.
6. Указание мер безопасности.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (воспитателя, родителей).

Не допускается установка изделия на неровные и/или непрочные поверхности.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, а также надежность, соответствие уровню и устойчивость установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Не рекомендуется допускать к занятиям на данном спортивном оборудовании детей, без предварительной консультации с медицинским работником. Не реже одного раза в неделю подтягиваются гайки, крепящие детали мостика.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Изделие должно ежедневно осматриваться, крепёж подтягиваться. Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
8. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней. Предложения по улучшению продукции, замечания и претензии по качеству изделия просим направлять в отдел маркетинга предприятия изготовителя.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
 поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б
Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
