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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Полоса препятствий - Ров» (далее ров), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Ров представляет собой элемент полосы препятствий, является уличным спортивным оборудованием. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Длина-                                                              6060
Ширина-                                                           3060
Высота-                                                            354
3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Сегмент скоба
	1

	2
	Угловой сегмент №1
	1

	3
	Угловой сегмент №2
	1

	4
	Сегмент Балка №1 L=3000
	1

	5
	Угловой сегмент №1 (зеркал)
	1

	6
	Угловой сегмент №2 (зеркал)
	1

	7
	Болт М10х60
	2

	8
	Шайба 10 
	2

	9
	Гайка М10
	2

	10
	Болт М8х50
	12

	11
	Шайба 8
	12

	12
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
4. Конструктивные особенности изделия.


Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую, из сегментов [1-6].
Сегменты представляют собой сварные конструкции из трубы 60х30, бетонируемые в грунт. Сегменты соединяются в конструкцию рва с помощью крепежа [7-11].
Сегменты покрыты порошковой краской.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на стадионе.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Собрать "Ров" согласно рис. 1

2) Бетонирование на глубину 324 мм, см. рис.1
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности.

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании - www.sfsi.ru
