[image: image1.png]A\ AHAZIMTUKA

®ABPUKA CMOPTUBHOTO WHBEHTAPA




Брусья гимнастические массовые мужские эконом.

ТУ-9610-004-51879206-2009г.

ПАСПОРТ

Брусья гимнастические массовые мужские эконом.
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1. Общие положения

Брусья предназначены для гимнастической подготовки  и должны использоваться в закрытых спортивных сооружениях. 

Сечение жердей имеет специальную геометрию для надежного захвата их кистями рук при выполнении упражнений. Широкий диапазон регулировки высоты жердей от пола и расстояния между ними, жесткость и надежность конструкции брусьев, упругость и прочность жердей позволяют использовать брусья на тренировках и соревнованиях для разных возрастных категорий учащихся общеобразовательных и других учебных заведений. 

В раме брусьев выполнены отверстия для возможности применения транспортировочных тележек (поставляются по запросу).

2. Технические параметры

Регулирование высоты жердей – 110 см - 180 см (с шагом 5 см).

Регулирование расстояния между брусьями — 350 - 650 мм.

Габаритные размеры — 3500х1500х1200 мм.

Масса — до 90 кг.

Допустимая нагрузка — до 150 кг.

3. Комплектация.
Стойка телескопическая                                   4 шт.

Рама в сборе                                                       1 шт.

Жердь в сборе с ложементами                         2 шт.

Паспорт                                                              1 шт.
4. Устройство.
Брусья гимнастические массовые мужские представляют собой сборную конструкцию (см. рис.1), состоящую из рамы поз.1, двух стеклопластиковых лакированных жердей поз.6 с ложементами поз.8 и четырёх стоек. В состав одной стойки входят: замок для зажима и фиксации поз.4, штанга поз.7, основание поз.9, маховичок поз.5, рычаг поз.10.
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Рис. 1 Общий вид брусьев
5. Правила сборки брусьев и регулировки
жердей по высоте и ширине.
Сборку изделия следует производить в следующем порядке:

1) Под углы рамы поз.1 подложить деревянный брус толщиной не менее 100 мм (в комплект поставки не входит) для облегчения сборки.

2) Основание стоек поз. 9 наживить к раме поз. 1 болтами М10х60. При этом важно стойки поз. 2 и 3 установить так, чтобы маховички поз. 5 были направлены наружу как показано на рис. 1.

3) Жердь поз. 6 в сборе с ложементами поз. 8 прикрепить к пальцу рычага стойки поз. 10 через ось с помощью Винта потайного М6х10. При этом важно чтобы рычаги, прикрепляющиеся к одной жерди, были ориентированы в одном направлении для соблюдения параллельности жердей и возможности регулировки жердей в дальнейшем по ширине.

4) Дотянуть наживленные Болты М10х60 у основания, максимально прижав таким образом стойки к раме.

Регулировку одной жерди должны производить два человека (по одному с каждой стороны жерди) одновременно в следующем порядке:

1) Ослабить маховичок поз. 5.

2) Придерживая одной рукой жердь, во избежания её падения, другой рукой поднять жердь.

3) Перемещая жердь вверх-вниз (не вынимая полностью штанги стойки) выставить требуемую высоту, а перемещая жердь вперед-назад требуемую ширину.

4) Опустить замок зажима и фиксации поз. 4.

5) Максимально сильно затянуть маховичок поз. 5.
6.Указание мер безопасности.
Перед началом работы необходимо проверить все крепежные соединений и надежность установки изделия, эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

На брусьях одновременно должен заниматься только один человек.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении
Брусья должны ежедневно осматриваться, зазоры и люфты устраняться, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка на втулках и поверхности маховичков снимается, так как смазка ослабляет действие заклинивающейся пары.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
8. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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