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Ограждение мобильное за ворота высота 4м  60 п.м - 7 держателей мобильных + сетка
ТУ-9610-003-51879206-2009г



ПАСПОРТ

Ограждение мобильное за ворота высота 4м  60 п.м - 7 держателей мобильных + сетка
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Ограждение мобильное за ворота высота 4м  60 п.м - 7 держателей мобильных + сетка» (далее ограждение), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Ограждение  устанавливается на  футбольном поле  и предназначено для защиты и зонирования спортивной площадки.   Так как стойки ограждения в своем составе имеют колесные опоры, с помощью них  можно производить трансформацию зонирования спортивной площадки . Покрытие стоек ограждения защищает их от осадков и ультрафиолетового излучения


2. Технические характеристики.

- Длина ограждения, мм:                                             60000
- Высота стоек ограждения , мм                                  4000                 
- Количество стоек , шт                                                 7
- Масса стоек ограждения, кг не более                      950  

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.
	Фото

	1
	Столб ограждения   
	7
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	2
	Крестовина ограждения  
	7
	[image: ]

	3
	Рычаг опорный 
	28
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	4
	Колесная опора поворотная с тормозом 
	28
	

	5
	Заглушка 89 
	7
	

	6
	Болт М10х120
	112
	

	7
	Болт М10х40
	112
	

	8
	Болт М12х130
	14
	

	9
	Гайка М10 н/вст
	112
	

	10
	Гайка М12 н/вст
	14
	

	11
	Шайба М12
	28
	

	12
	Шайба М10
	336
	

	13
	Шайба М10 гровер
	112
	

	14
	Колпачок  М10
	336
	

	15
	Талреп М10 «Крюк-Крюк»
	4
	

	16
	Трос с коушем L=6000мм
	2
	

	17
	Сетка 60*4м ячейка 100*100мм, нить 5,0мм
	1
	

	18
	Паспорт изделия
	1
	

	19
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция ограждения представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных частей: Столбов , Крестовин, Рычагов.  
Столбы представляют собой отрезки труб 89мм, В составе столбов приварные кольца.  Столбы крепятся к крестовинам через крепеж [8,10,11]. 
Крестовины представляют собой сварные конструкции из труб 100х100 и 108мм. К крестовинам крепятся рычаги [3].  Через крепеж [6,9,12,13]
Рычаги представляют собой сварную конструкцию из труб 80х80. В своем составе  имеет отверстия для соединения с колесами.  

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
Так как установка перекладины производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) Установка должна проводиться на ровном и прочном покрытии, без посторонних предметов. 
3) Собрать стойки ограждения в соотв. с рис. 1
4) Выставить стойки в линию с расстоянием м/у собой до 10 м. Произвести фиксацию стопора колес.
5) Произвести натяжения тросовых растяжек с помощью талрепов М10

6. Указание мер безопасности.

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения  за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
Категорически запрещается эксплуатация стоек не по назначению, залезание и повисание на элементах стоек ограждения

Запрещается во время экслплуатации вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка снимается .
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред.
Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.


8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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