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ПАСПОРТ

Стойки универсальные (волейбол, бадминтон) с механизмом натяжения, в стаканах с крышками
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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Стойки универсальные (волейбол, бадминтон) с механизмом натяжения, в стаканах с крышками» (далее стойки), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.


Стойки предназначены для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в волейбол и бадминтон взрослых спортсменов и детей в различных помещениях.


Стойки устанавливаются в стаканы, которые бетонируются в грунт (для уличного варианта) или закрепляются в пол (для варианта спортивного зала).


Так как данные стойки не являются профессиональным спортивным оборудованием, то использование их при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.


Габаритные размеры стойки с натяжителем:

Диаметр трубы -76мм

Высота – 2800 мм; 


Габаритные размеры стойки ответной:


Диаметр трубы- 76мм


Высота - 2800 мм; 

Вес:
общий вес комплекта из двух стоек — 50 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Столб
	2

	2
	Каретка с механизмом натяжения
	1

	3
	Каретка ответная
	1

	4
	Закладной стакан
	2

	5
	Крышка стакана
	2

	6
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	7
	Паспорт изделия
	1
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Рис. 1 - Рабочее положение.
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Рис. 2 – Фиксация каретки

4. Конструктивные особенности изделия.


Конструкция стойки представляет собой столб из трубы диаметром 76мм. На столб [1] устанавливается каретка с натяжителем [2] и фиксируется на столбе [1] с помощью нажимного винта (см. рис. 2). Каретка с натяжителем [2] (см. рис.3) включает в себя механизм натяжения, который соединен при помощи сварки с основанием каретки. Основание каретки представляет собой прямоугольную трубу с приваренными к ней двумя кольцами диаметром 89мм, служащих направляющими для осевого перемещения каретки по столбу [1]. Кольца изнутри обклеены ковровым покрытием, которое предотвращает обдирку лакокрасочного покрытия со столба [1] при осевом перемещении каретки. К основанию каретки приварены так же ребра для закрепления натяжного ролика, приварен крюк для закрепления сетки, вварена гайка нажимного винта. Нажимной винт каретки необходим для четкой фиксации каретки на столбе [1] (См. рис. 2). На ответный столб [1] устанавливается каретка ответная [3] и фиксируется на столбе [1] с помощью нажимного винта (см. рис.2.). Конструкция каретки[3] (см. рис. 4) аналогична конструкции каретки с натяжителем [2], но в ней отсутствует механизм натяжения и натяжной ролик. Четкость фиксации и устойчивость стойки в развернутом положении обеспечивается установкой стоек в закладные стаканы [4].

[image: image5.png]Haxurod Bunm Kpoox

Mexanusn Hamsxenus

Posuk namsxtoid




Рис. 3 – Каретка с натяжителем
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Рис. 4 – Каретка ответная
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Рис.5- Установка закладного стакана

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.


Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.


Так как установка стойки производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) По оси будущего натяжения сетки на поверхности игровой площадки сделать отметки для отверстий под установку закладных стаканов [4]. Примерное расстояние между стаканами 11 м (при стандартной ширине площадки 9 м и длине сетки 9,5 м).
3) По предварительной разметке под закладные стаканы, выполнить монтажные отверстия площадью 100х100 мм и глубиной 304 мм (См. Рис. 5).
4) Произвести монтаж стаканов так, чтобы верхние концы стоек, установленных в стаканы, были отклонены от центральной оси стойки на 25-30 мм наружу от игровой площадки. Выравнивание стоек в дальнейшем будет достигнуто при натяжении троса сетки благодаря зазорам между стенками стоек и стаканов.
5) Зазор между стенкой стакана и монтажным отверстием по верхний край стакана заполнить раствором на основе цемента, при этом не допуская попадания раствора внутрь стакана. Дать застыть раствору в течении суток до полного затвердевания.

Примерная схема установки сетки (в комплект не входит):


Перед установкой сетки необходимо установить и зафиксировать каретки [2] и [3] на нужной высоте.


Бегунок механизма натяжения вывести в верхнее положение с помощью вращающейся рукоятки. Протягиваем шнур сетки через натяжной ролик каретки [2] и закрепляем его на карабине механизма натяжения сетки. Другой конец шнура сетки крепим к крюку ответной каретки [3]. На концах шнуров сетки рекомендуется, для облегчения установки сетки, самостоятельно закрепить вспомогательные устройства типа крюков, коушей или цепи (в комплект не входят). Не допускайте перекоса сетки. Натяжение сетки производится плавным вращением рукоятки механизма натяжения. Нижний шнур к крюкам стойки крепится (для каждой стойки) через талреп (в комплект не входит). Натяжением шнура талрепами завершаем установку сетки. Использование в качестве шнура сетки металлического троса не рекомендуется т.к., при чрезмерном натяжении, это приведет к деформации стоек.


В целях безопасности игроков рекомендуется установить на стойки мягкую защиту - протекторы (в комплект не входят), закрыв ими столбы обеих стоек.


При демонтаже стоек[1] следует с помощью механизма натяжения ослабить натяжение сетки, снять концы шнура сетки с крюков кареток, вынуть стойки из стаканов, убрать сетку и стойки в подготовленное место хранения, установленные закладные стаканы[4] закрыть крышками [5] заподлицо с уровнем пола.

6. Указание мер безопасности


Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).


Запрещается эксплуатация стойки без фиксации кареток [2] и [3] на столбе [1] нажимными винтами. Установка протекторов (мягкой защиты) возлагается на заказчика.


Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции стойки.


Категорически запрещается чрезмерное натяжение сетки во избежании деформации стоек и обрыва сетки.


При натяжении сетки запрещается резкое вращение рукоятки механизма натяжения.


Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к изделию: умышленные удары по мягкой защите, провисание на сетке.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка снимается.


Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
