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Тумба прыжковая атлетическая высота 610мм (тип 3)

1. Назначение.
Тумба предназначены для проведения тренировок по общей физической подготовке взрослых спортсменов и детей. Опорная поверхность тумб покрыта противоскользящим резиновым покрытием толщиной 4мм.

2. Техническая характеристика.
[bookmark: _GoBack]Размеры: Основание тумбы  –  560х560 мм; Рабочая платформа тумбы  -  450х450 мм; Высота тумбы  -  614мм.
Толщина антискользящего покрытия – 4мм; Масса тумбы -14 кг


3. Комплектация.
	1. Тумба в сборе
	1 шт.

	2. Упаковка 
	-

	3. Паспорт изделия
	-




4. Устройство изделия.
Конструкция тумбы представляет собой неразборную конструкцию из металлического сварного каркаса и настила с приклеенным противоскользящим резиновым покрытием.
Металлический каркас выполнен из стального профиля 30х30. Настил выполнены с использованием березовой влагостойкой фанеры толщиной 15мм. Противоскользящее покрытие имеет толщину 4мм и приклеено к настилу.
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5. Установка.
Установка тумбы должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Тумба должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке.
Тумба прыжковая атлетическая высота 610мм (тип 3) признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тумбы 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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