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Щит баскетбольный 1800х1050мм игровой фанера,
рама металлическая
ТУ-9610-003-51879206-2009г.

ПАСПОРТ
Щит баскетбольный 1800х1050мм игровой фанера, рама металлическая



Внимание!

Прежде чем начать пользоваться изделием, необходимо внимательно ознакомиться с правилами его сборки, установки, эксплуатации, транспортировки, хранения, а также с указаниями мер безопасности, содержащимися в настоящем паспорте.

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Щит баскетбольный 1800х1050мм игровой фанера, рама металлическая» (далее «щит»), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Щит является спортивным оборудованием для игры в баскетбол и предназначен для проведения тренировок по баскетболу в залах и на улице. Щит устанавливается на различных баскетбольных стойках и баскетбольных настенных фермах производства ООО «ФСИ Аналитика». При установке на баскетбольные фермы и стойки других производителей, изготовитель щита снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства.

Так как данное изделие не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование его при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:


Толщина — 38 мм; Высота — 1050 мм; Ширина — 1800 мм.


Масса изделия (без доп. упаковки) — 23,5 кг.
3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Щит баскетбольный в сборе
	1

	2
	Паспорт изделия
	1

	3
	Упаковка (бумага упаковочная, п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1. Габариты и разметка отверстий под ферму и кольцо.

4. Конструктивные особенности изделия.

Изделие состоит из следующих основных частей: металлический каркас (1), заготовка фанеры (2), крепёж щита к каркасу (3) (см. рис. 1).


Металлический каркас (1) представляет собой сварную конструкцию изготовленную из профильной трубы 20х20х1,5 мм. Каркас имеет габаритный размер 1800х1050х20мм.


Заготовка фанеры (2) представляет собой цельный лист белой ламинированной фанеры размером 1800х1050мм и толщиной 18мм. Фанера прижата к каркасу (1) и закреплена по периметру саморезами.

Все металлические элементы изделия покрываются порошковой краской. На щите, самоклеящейся лентой красного цвета, нанесена разметка по периметру 1800х1050мм и в виде рамки 590х450 мм, шириной 50мм.

Изделие упаковано в п\э плёнку. По желанию заказчика, за дополнительную плату, возможна дополнительная упаковка изделия в каркас изготовленный из обрезной доски.


На изделии возможна установка различных баскетбольных колец с сеткой, а также комплекта мягкой защиты нижней части щита. Кольца, крепёж колец, сетка и мягкая защита в стандартную комплектацию изделия не входят, и поставляются, по желанию заказчика, за дополнительную плату.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Изделие поставляется в уже собранном виде и крепится к баскетбольной ферме, или стойке, заказчиком самостоятельно.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 3 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

2. Сборка и установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.

3. Распаковать баскетбольный щит возле спортивного объекта на котором будет устанавливаться щит(фермы или стойки).

4. Крепёж щита к объекту рекомендуется производить с помощью 4-х мебельных болтов М10, гаек М10 с нейлоновыми вставками и шайб 10 увеличенных (крепёж в комплекте не идёт), длина болтов подбирается в зависимости от толщины пакета.

5. Изделие должно быть закреплено на такой высоте, чтобы верхний край баскетбольного кольца был над уровнем площадки (пола, паркета, асфальта) на высоте 3,05 м.

6. Замерить межцентровые расстояния под крепление щита на объекте.

7.  Маркером отметить места будущих отверстий на щите.

8. С помощью электродрели просверлить отверстия в щите.

9. Не менее чем два монтажника, должны поднять щит на требуемую высоту, соединив отверстия в щите с соответствующими отверстиями на баскетбольной ферме или стойке, и удерживать щит до тех пор, пока он не будет полностью закреплён.

10. Третий монтажник, через посадочные отверстия в спортивном объекте и щите, фиксирует щит подобранным заранее крепежом.

11. Установить баскетбольное кольцо с сеткой (в комплекте не идёт).

12. С помощью строительного уровня и отвеса проверить правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

13. Максимально сильно затянуть весь крепёж.

14. Демонтаж выполнить в обратном порядке.
6. Указание мер безопасности

Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 3 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).


Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции изделия.

Категорически запрещается во время эксплуатации изделия зависание на баскетбольном кольце.


Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое, как умышленные удары по изделию.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.


Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
