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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — Набор мягких модулей из 16ти элементов, что дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Набор мягких модулей из 16ти элементов (далее - Набор) предназначен для спортивной подготовки детей дошкольного и учащихся младших классов, в качестве вспомогательного спортивного оборудования в дополнение классическому спортивному инвентарю, используемого в учебных, спортивных и культурных заведениях, а также в домашних условиях для проведения занятий по общефизической подготовке и лечебной физкультурой.

2. Технические характеристики.

Материал чехла - винилискожа
Наполнитель - ППУ плотностью 18 кг/м3

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Арка треугольная 60х30хR15см
	1

	2
	Полуцилиндр R15х30см
	1

	3
	Брус 30х30х60см
	2

	4
	Арка прямоугольная 60х60х30хR15см
	1

	5
	Куб 30х30х30см
	1

	6
	Мостик 90х30хR15см
	2

	7
	Полуцилиндр R15х60см
	2

	8
	Прямоугольник 60х30х15см
	1

	9
	Треугольна призма 30х30х30см
	1

	10
	Треугольна призма 30х30х60см
	1

	11
	Цилиндр D30х30см
	3

	12
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	13
	Паспорт
	1


4. Конструктивные особенности изделия.

Модули представляют собой набор фигур указанных размеров. В качестве мягкого элемента матов применяется поролон плотностью не менее 18 кг/м3, который уложен в чехол из качественного тентового ПВХ материала (винилискожи). По одной или двум сторонам чехла проходит замок-молния, что позволяет производить, при необходимости, замену мягкого элемента. Чехлы изготавливаются с комбинированным сочетанием цветов.
5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется в уже собранном виде. Модули возможно комбинировать в разных вариациях, создавая разнообразные фигуры.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо:

1) Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.

2) Перемещение модулей необходимо производить навесу или на тележке для спортивных снарядов в стопе.

3) Нельзя перемещать модули по полу волоком во избежании истирания чехла или его разрыва.

4) Замок чехла должен быть закрыт на всю длину.

6. Указание мер безопасности

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов.
Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться, замки закрываться. В случае обнаружения разрывов поверхности, поломки замков, или каких либо других неисправностей, эксплуатация изделия запрещается до их полного устранения.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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