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Стойки волейбольные с механизмом натяжения, передвижные.

ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Стойки волейбольные с механизмом натяжения, передвижные.
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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Стойки волейбольные с механизмом натяжения, передвижные» (далее стойки), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.


Стойки предназначены для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в волейбол взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях.


Стойки устанавливаются на горизонтальную поверхность с возможностью фиксации и перемещения. Так как данные стойки не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры стойки с натяжителем:

Глубина - 984 мм;
Ширина - 800 мм;

Высота - 2510 мм;
Габаритные размеры стойки ответной:

Глубина - 957 мм; 

Ширина - 800 мм;

Высота - 2510 мм; 

Вес: общий вес комплекта из двух стоек — 50 кг.

3. Комплектность стоек.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Стойка с натяжителем в сборе
	1

	2
	Стойка ответная в сборе
	1

	3
	Пластина установочная
	4

	4
	Болт М10х70 с шайбой
	4

	5
	Саморез 4,0х40
	16

	6
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	7
	Паспорт изделия
	1
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Рис. 1 - Рабочее положение.

4. Конструктивные особенности изделия.


Конструкция стоек представляет собой Т-образное основание, сваренное из профильной трубы 80х40, к которому приварен столб из профильной трубы 60х60, усиленный подпоркой из трубы 40х40. К столбу стойки с натяжителем [1] при помощи сварки закреплены: натяжитель выполненный из домкрата, две пластины под ролики (ролики крепятся на них при помощи гаек) и 2 крюка под крепёж нижней части волейбольной сетки. К столбу стойки ответной приварены 4 крюка под крепёж верхней и нижней частей сетки. Различная высота расположения роликов и крюков обусловлена отличием в правилах крепления сетки по высоте при игре в волейбол между мужчинами и между женщинами.


Столбы стоек заглушены полиэтиленовыми заглушками 60х60, а на концы Т-образных оснований надеты специальные лапы из ПВХ.


Для передвижения стоек по площадке на Т-образных основаниях с помощью саморезов закреплены колесные опоры.


Четкость фиксации и устойчивость стойки в развернутом положении обеспечивается четырьмя болтами М10х70 [4] и пластинами установочными [3].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Стойки поставляются в уже собранном виде.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.


Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.


Так как установка стойки производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

2) Выкатить стойки и установить за линией игровой площадки напротив друг друга по центральной оси будущего натяжения волейбольной сетки.

3) Через отверстия в Т-образном основании стойки с помощью маркера или карандаша сделать отметки на поверхности игровой площадки.

4) Отодвинуть стойки в сторону, приложить пластины установочные [3] к полу так, чтобы центр пластин совпадал с отметками и обвести маркером контур пластин.

5) С помощью электрорубанка или стамески сделать по контуру в полу выемки под установку пластин [3] примерно площадью 60х60 мм и глубиной 3-4 мм. С помощью электродрели по центру выемки высверлить отверстие диаметром 20 мм и глубиной 12 мм под гайки М10, а также отверстие диаметром 12 мм и глубиной     25 мм под Болт М10х70 [4].

6) Установить в сделанные выемки пластины [3] гайками вниз и зафиксировать их саморезами [5].

7) Подкатить стойки и установить их так, чтобы отверстия в Т-образном основании совпадали с отверстиями в установленных пластинах [3].

8) С помощью ключа на 17, через отверстия в Т-образном основании, зафиксировать стойки четырьмя Болтами М10х70 с шайбами [4].

9) Максимально притянуть весь крепеж.

10) Проверить надежность крепления стойки надавив на столб в направлении будущего натяжения, люфт при этом должен отсутствовать.

11) Используя строительный уровень и отвес, проверить правильность установки стойки в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Примерная схема установки сетки (в комплект не входит):


Бегунок механизма натяжения вывести в верхнее положение с помощью вращающейся рукоятки. Протягиваем шнур сетки через требуемый по высоте ролик (верхний для мужской, или нижний для женской команды) стойки с натяжителем и закрепляем его на карабине механизма натяжения. Другой конец шнура сетки крепим к крюку ответной стойки соответствующий выбранному по высоте ролику. На концах шнуров сетки рекомендуется, для облегчения установки сетки, самостоятельно закрепить вспомогательные устройства типа крюков, коушей или цепи (в комплект не входят). Не допускайте перекоса сетки. Натяжение сетки производится вращением рукоятки механизма натяжения. Нижний шнур к крюкам стойки крепится для каждой стойки через талреп (в комплект не входит). Натяжением шнура талрепами завершаем установку сетки.


В целях безопасности игроков рекомендуется установить на стойки протекторы (в комплект не входят), закрыв ими столбы обеих стоек.
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Рис. 2 — Схема крепежа пластин установочных

 и фиксации стоек болтами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Запрещается эксплуатация стойки без фиксации болта М8х40 на бегунке  механизма натяжения гайкой.

Установка протекторов (мягкой защиты) возлагается на заказчика.

Категорически запрещается эксплуатация стоек без фиксации болтами или использование более тонких болтов или саморезов.

Категорически запрещается залезание и провисание на  элементах конструкции стойки.

Категорически запрещается чрезмерное натяжение сетки во избежании деформации стоек и обрыва сетки.

Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к изделию: умышленные удары по мягкой защите, провисание на сетке.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка снимается.


Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
