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Палочка эстафетная игровая алюминиевая диам.16мм (комплект 8шт)
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ПАСПОРТ
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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Палочка эстафетная игровая алюминиевая диам.16мм (комплект 8шт)» (далее эстафетная палочка), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Эстафетная палочка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, служащее для выполнения беговых упражнений по легкой атлетике. 
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина-                                                              310 мм
Диаметр-                                                          16 мм
Количество в комплекте-                                8шт

Вес: общий вес-                                                       0,05 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Эстафетная палочка (разные цвета)
	8

	2
	Паспорт изделия
	1

	3
	Упаковка (п\э плёнка)
	1


4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой комплект металлических труб (8шт) выполненных из алюминиевого сплава, покрытых порошковой краской, на открытые концы труб установлены пластиковые заглушки . 
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Изделие не требует сборки и установки.
6. Указание мер безопасности


Во избежание травм перед началом эксплуатации проверить наличие заглушек на открытых концах трубы.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
