Доска наклонная ребристая 2 м (дерево)
ТУ-9610-002-51879206-2009г
Руководство по эксплуатации
Доска наклонная ребристая 2 м (дерево)

1. Назначение.
Доска наклонная предназначена для выполнения различных общеразвивающих и укрепляющих спортивных упражнений в помещении. Навешивается на шведскую стенку с помощью крюков.
2. Технические характеристики.
Размеры: Длина  -  2000 мм; Ширина  -  240 мм; Толщина  -  18мм; Масса изделия – 6,3кг.
3. Комплектация.
	1. Доска ребристая
	1 шт.

	2. Крюк 
	2 шт.

	3. Саморез 4х16
	4 шт.



4. Устройство изделия.
Доска наклонная состоит из доски ребристой [1] и двух крюков [2]. Доска представляет собой лист березовой фанеры с нанесенными на нее поперечными ребрами. Крюки [2] соединяются c доской с помощью саморезов [3]. Поверхность доски покрыта лаком. Доска отвечает санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, предъявляемым к спортивному детскому инвентарю, характеризуются безопасностью и надежностью в эксплуатации.

5. Установка.
Навес доски  следует производить на закрепленную шведскую стенку, обладающей достаточной несущей способностью, с помощью крюков.
6. Указание мер безопасности.
Максимальная нагрузка при наклоне доски 45 град. - 80кг.
Крепежное соединение крюков к доске должно обеспечивать надежность доски при эксплуатации. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Запрещается эксплуатация доски на поврежденной шведской стенке и в открытых помещениях.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Эксплуатация и транспортировка доски должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений.
Доска должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.
8. Свидетельство о приемке.
Доска наклонная ребристая 2 м (дерево) признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие доски требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации доски 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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