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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Стойка для бодибаров 8 местная односторонняя» (далее стойка), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Стойка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, которое устанавливается в крытом помещении, имеет полимерное покрытие.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Ширина -  700 мм
Глубина -  500 мм
Высота -   1154 мм
Вес: 18 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Стойка
	2

	2
	Стяжка
	2

	3
	Болт М10х60
	8

	4
	Гайка М10
	8

	5
	Шайба 10
	8

	6
	Колпачок защитный
	16

	7
	Заглушка 40х25
	6

	8
	Заглушка 25
	16

	9
	Упаковка
	1

	10
	Паспорт изделия
	1
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Рисунок 1
4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция стойки представляет собой сборную конструкцию, из боковых стоек [1] и стяжек [2]. Металлоконструкция стойки покрыта полимерным покрытием (порошковая краска).
Конструкция стойки в своем составе имеет ложементы, выполненные из труб, для хранения бодибаров.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале
1) Собрать стойку согласно схеме на рис.1.
2) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Запрещается вандальское отношение к изделию.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
14. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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