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[bookmark: _GoBack]1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Лавка с упорами овал» (далее Брусья), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Брусья представляют собой уличное спортивное оборудование, они предназначены для занятий уличной гимнастикой. Устанавливаются на открытом воздухе, имеют покрытие, защищающее их от осадков и ультрафиолетового излучения. Установка брусьев производится путем бетонирования опорных столбов в грунт на глубину не менее 500мм.


2. Технические характеристики.

Габаритные размеры в установленном виде:
Длина -                                                              2100 мм
Ширина -                                                           700 мм
Высота -                                                            800 мм
Вес:                                                                   63 кг.


3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Столб овал 1000мм
	4

	2
	Модуль брусьев воркаут
	1

	3
	Хомут (с крепежом)
	4

	4
	Держатель телефона
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	5
	Болт М8х40
	1

	6
	Гайка М8
	1

	7
	Шайба 8
	1

	8
	Заглушка овал 100х50
	4

	9
	Паспорт изделия
	1

	10
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1 Габаритные и установочные размеры
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Рисунок 2 Зона безопасности
4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из столбов [1], модуля брусьев [2], хомутов [3], держателя телефона [4], заглушек [8].
Столбы представляют собой сварную конструкцию из овальной трубы 100х50мм и арматуры под бетонирование.
Модуль брусьев [2] представляет собой цельносварную конструкцию из труб стальных диаметром 42мм и 34мм. В своем составе брусья имеют отверстия для крепления хомутов [3].
Держатель телефона [4] изготовлен из пластика, имеет полку под установку телефона и информационную панель, на которой располагается QR-код. Перейдя по ссылке Вы попадаете на страницу с инструкциями по упражнениям.
Все металлические элементы снаряда покрыты цинкосодержащим грунтом с последующим порошковым окрашиванием. Открытые торцы столбов закрыты пластиковыми заглушками [4].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Выполнить разметку на площадке под бетонирование опорных столбов. Собрать снаряд согласно рис.1.
2) Выполнить бетонирование опорных столбов на глубину не менее 500мм.
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Хомуты [3] еженедельно должны проверяться на предмет надежности фиксации резьбовых соединений, при необходимости выполнять протягивание резьбовых соединений на хомутах.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).






7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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