Канат для перетягивания
ТУ-9610-002-51879206-2009г.
Руководство по эксплуатации
Канат для перетягивания

1. Назначение.

Канат для перетягивания предназначен для физической подготовки учащихся общеобразовательных школ и учащихся других учебных заведений в спортивных залах.

2. Технические характеристики.

Размеры: длина, м                                                                               от 3м и более
[bookmark: _GoBack]                 диаметр, мм                                                                                        30, 40
                 разрывная нагрузка (одинакова для всех длин канатов), кгс         4490

[image: ]                                             3. Устройство изделия.

Канат состоит из хлобчатобумажной пряжи тросовой свивки, с обоих концов закреплен декоративный чехол.
Канат отвечает санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, предъявляемым к спортивному школьному инвентарю, характеризуются безопасностью и надежностью в эксплуатации.

                                              4. Указание мер безопасности.

При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить.
Запрещается эксплуатация каната с превышением допустимой нагрузки.

5. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Эксплуатация и транспортировка каната должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений.
Канат должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие каната требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации каната 12 месяцев со дня продажи.
Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

7. Сведения о рекламациях.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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