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1. Общие положения.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Трибуна на 25 мест» (далее трибуна), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Трибуна представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для размещения зрителей при проведении спортивных мероприятий. Для защиты от осадков и солнечного света трибуна оснащена навесом. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры, мм:
Длина по каркасу-                                           13000
Длина по поликарбонату-                               13020

Ширина по каркасу-                                        1450
Ширина по поликарбонату-                            1979
Высота-                                                            2515
Вес: -                                                                         1040 кг.

3. Комплектация.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Боковина крайняя
	2

	2
	Боковина
	4

	3
	Консоль навеса
	6

	4
	Настил сидений крайний
	2

	5
	Настил сидений
	3

	6
	Пол крайний
	2

	7
	Пол
	3

	8
	Стяжка навеса
	10

	9
	Козырек крайний
	4

	10
	Козырек центральный
	2

	11
	Укосина
	10

	12
	Сотовый поликарбонат 10х2100х2255 цвет бирюза
	6

	13
	Сотовый поликарбонат 10х388х2255 цвет бирюза
	1

	14
	Болт М6х40
	100

	15
	Болт М8х25
	8

	16
	Болт М8х40
	12

	17
	Болт М8х70
	64

	18
	Болт М12х110
	4

	19
	Болт М12х140
	44

	20
	Гайка М6 нейлон
	100

	21
	Гайка М8 нейлон
	34

	22
	Гайка М12 нейлон
	48

	23
	Шайба 6
	200

	24
	Шайба 8
	100

	25
	Шайба 12
	116

	26
	Шайба 8 гровер
	52

	27
	Заглушка 50х25
	65

	28
	Сидение Арена
	25

	29
	Профиль торцевой 2,1м цвет бирюза
	13

	30
	Профиль соединительный разъемный
	18м

	31
	Саморез кровельный 5,5х25 со сверлом
	220

	32
	Термошайба
	190

	33
	Заглушка 60х60
	30

	34
	Колпачок под М6
	100

	35
	Колпачок под М8
	358

	36
	Колпачок под М12
	96

	37
	Паспорт изделия
	1

	38
	Упаковка (п\э плёнка)
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Рисунок 1

[image: image4.png]A-A(1:10)

2178

G(1:2)

E(1:2)

1

1

19

Fl1:2)

22

25

£

28

150





Рисунок 2

[image: image5.png]B-B(1:25)

28 4 1 5 5 4

1 7

P
\ a——
[ 2o P T P T 500 [z
6 7 7 6
c(1:25)
KpoBs Kpsiwu ycnoBHo He nokasana J

g
.

NW

g/ 2568

r

2588

g

2588

2588

\ﬁ 2588

W
aao

1

12




Рисунок 3
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Рисунок 4

4. Конструктивные особенности изделия.
Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: боковин [1,2], консолей навеса [3], настилов сидений [4,5], полов [6,7], стяжек навеса [8], козырьков [9,10], укосин [11] и листов сотового поликарбоната образующих кровлю [12,13].

Боковины [1,2] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб. В своем составе боковина имеет отверстия для крепления консолей, укосин, настилов сидений и полов, а также фланцы для фиксации трибуны на площадке анкерами (в комплект не входят), диаметр отверстий во фланцах 13мм.

Консоль навеса [3] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб, в том числе изогнутых по дуге. На торцах консоли расположены резьбовые гнезда для соединения с козырьками [9,10]. Консоли имеют отверстия для крепления стяжек [8].
Настилы сидений [4,5] представляют собой сварную неразборную раму, состоящую из профильных стальных труб. В своем составе рама имеет отверстия для крепления к боковинам и установку сидений. У крайних настилов [4] торцы с одной стороны закрыты пластиковыми заглушками.
Полы [6,7] представляют собой сварную раму из профильных стальных труб, застеленную стальными листами с рифлением. У крайних полов [6] торцы с одной стороны закрыты пластиковыми заглушками.
Стяжки [8] представляют собой стальные сварные конструкции с фланцами на торцах для крепления к консолям навеса [3].
Козырьки [9,10] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб. В своем составе козырек имеет отверстия для фиксации на консолях навеса и фланцы для соединения между собой.
Укосины [11] представляют собой отрезки профильной трубы с отверстиями для крепления к боковинам, торцы закрыты пластиковыми заглушками [27]
Все металлические элементы покрыты цинкосодержащим грунтом и порошковой краской, а открытые торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Листы кровли [12,13] представляет собой листы сотового поликарбоната, которые крепятся к элементам кровли (консолям, стяжкам и козырькам) по месту саморезами кровельными [31] с термошайбами [32].
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Смонтировать металлический каркас трибуны (см. рис.1-4). Начиная с боковин [1,2] и консолей [3], затем соединить боковины настилами сидений [4,5] и полами [6,7], далее установить стяжки [8] и укосины [11], после произвести монтаж козырьков [9,10], установить сидения в последнюю очередь, после листов поликарбоната.
2) Смонтировать листы сотового поликарбоната с помощью крепежа по месту саморезами кровельными с использованием термошайб с шагом 300-350 мм.
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 3 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности.
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 3 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях.
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
