Ворота футбольные 5,0х2,0м ГОСТ Р 55664 – 2013г, Тип-4 (свободно стоящие с противовесом)
ТУ-9610-002-51879206-2009г
Руководство по эксплуатации
Ворота футбольные 5,0х2,0м ГОСТ Р 55664 – 2013г, Тип-4
(свободно стоящие с противовесом)

1. Назначение.

Ворота предназначены для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в футбол взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях и на открытых площадках. Ворота устанавливаются и в соответствии с разметкой спортивной площадки и закрепляются помощью противовесов [9]. Ворота являются свободностоящими, что дает возможность установки их на любую плоскую твердую поверхность, но с обязательным закреплением их на площадке с помощью противовесов. Для установки сетки ворота оснащены специальными узлами для фиксации сетки.
Так как данные ворота не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2.Техническая характеристика.


Размеры: Диаметр штанг и перекладины  -  89мм; Высота свода ворот  –  2,0м; Длина  -  5,0м; Глубина -2,2м; Масса одного противовеса- 100 кг.

3. Комплектация.

	1. Боковина левая 
	2 шт.
	7. Шайба 12
	20 шт.

	2. Боковина правая
	2 шт.
	8. Колпачок защитный М12
	20 шт.

	3. Перекладина
	2 шт.
	9. Противовес
	4 шт.

	4. Боковина левая рамы напольной
	2 шт.
	10. Упаковка
	1 шт.

	5. Боковина правая рамы напольной
	2 шт.
	11. Паспорт изделия
	1 шт.

	6. Болт М12х30
	20 шт.
	
	



4. Устройство изделия.

Ворота поставляются комплектом из двух ворот. Ворота представляют собой сборно-разборную конструкцию из боковины левой [1], боковины правой [2], перекладины [3], рамы нижней образованной боковинами напольными [4,5], и противовесами [9].
Боковины [1, 2] представляют собой сварные конструкции, в своем составе боковины имеют соединительные закладные элементы для крепления перекладины [3], отверстия для крепления боковин напольных [4,5] и элементы для крепления сетки. Перекладина [3] и боковины напольные [4,5] крепятся к боковинам с помощью крепежа [6,7,8] (см. рис.2).
Перекладина [3] представляет собой отрезок трубы 89мм. В своем составе перекладина имеет отверстия для крепления с боковинами [1,2] и приварные элементы для крепления сетки. На перекладине размещена информационная табличка.
Боковины рамы напольной левая и правая [4,5] представляют собой сварные конструкции, предназначенные для фиксации сетки на земле, в своем составе боковины имеют соединительные закладные элементы для соединения между собой и боковинами [1, 2], а так же элементы для крепления сетки. Боковины напольной рамы [4,5] крепится к боковинам [1,2] с помощью крепежа [6,7,8] (см. рис.2).
Противовес [9] представляет собой металлический контейнер наполненный утяжелителем. Для удобства транспортирования противовес оснащен рукояткой и колесами. В своем составе противовес имеет специальные фиксаторы для удерживания ворот.
Все металлические элементы конструкции ворот покрыты порошковой краской

5. Установка.

Установку ворот следует производить на ровную и твердую поверхность. Так как установка ворот производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) Сборку ворот выполнить согласно (рис. 1,2).
3) Зафиксировать положение собранных ворот на площадке с помощью противовесов [9].
4) При отсутствии необходимости в использовании ворот на площадке противовесы снимаются с ворот, и в месте с воротами перевозятся в зону хранения.
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Рисунок 1



[image: ]

Рисунок 2
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6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Установка протекторов (мягкой защиты) возлагается на заказчика.
Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к изделию: умышленные удары по элементам ворот или мягкой защите, провисание на сетке. Категорически запрещается эксплуатация ворот без их надежного закрепления на площадке с помощью противовесов.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка ворот должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Ворота должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Ворота футбольные 5,0х2,0м ГОСТ Р 55664 – 2013г, Тип-4 (свободно стоящие с противовесом), признаны годными к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие ворот требованиям                     ГОСТ Р 55664-2013 и ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации ворот 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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