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1. Общие положения.

	Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Гимнастическая скамья с платформой для фиксации результатов (для выполнения испытания (теста) "Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу") 108мм» (далее Помост), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
	Помост представляют собой уличное спортивное оборудование, он предназначен для занятий уличной гимнастикой и сдачи нормативов по общей физической подготовке. Устанавливаются на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее их от осадков или ультрафиолетового излучения. Установка помоста производится путем бетонирования опорных столбов в грунт.


2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Длина -                                                              2000
Ширина -                                                           1195
Высота с заглушкой -                                       829
Вес: общий вес -                                                        103 кг.


3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.
	Картинка 

	1
	Столб L=1250
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	2
	Модуль помоста с хомутами
	1
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	3
	Датчик отжиманий
	1
	

	4
	Заглушка на столб
	4
	

	5
	Паспорт изделия
	1
	

	6
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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4. Конструктивные особенности изделия.

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из Столбов [1], Модуля помоста [2], Датчика отжиманий [3] и Заглушек [4].
Столбы [1] представляют собой сварную конструкцию из трубы диаметром 108мм и арматуры под бетонирование. Сверху на столбы установлены пластиковые заглушки [4].
Модуль помоста [2] представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из металлического каркаса и настила из ламинированной фанеры толщиной 21мм. В своем составе модуль имеет хомуты необходимые для соединения со столбами [1].
Датчик контроля отжиманий [3] представляет собой платформу из ламинированной фанеры 6мм, на которую через алюминиевые уголки установлена клавиша, при нажатии на которую загорается светодиодный индикатор.
Все металлические элементы снаряда покрыты цинкосодержащим грунтом с последующим порошковым окрашиванием.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

	Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
	Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Собрать снаряд согласно рис.1. Выполнить разметку на площадке под бетонирование опорных столбов. Колодцы диаметром не менее 400мм, допускается объединять близко стоящие колодцы в траншеи.
2) Выполнить бетонирование опорных столбов на глубину, указанную на рис. 1.
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
6. Указание мер безопасности

	Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
	Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Хомуты еженедельно должны проверяться на предмет надежности фиксации резьбовых соединений, при необходимости выполнять протягивание резьбовых соединений.
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
	Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).






7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
	Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
Датчик контроля отжиманий не является уличным оборудованием и во время бездействия должен храниться в помещении!

8. Гарантийные обязательства

	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 	Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ОО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании - www.sfsi.ru
image4.png
1640

° 2000

008





image1.png
A\ AHAZIMTUKA

®ABPUKA CMOPTUBHOTO WHBEHTAPA




image2.png




image3.jpeg




