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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Противовес 1,06м к моб. стойке ( вес 23кг)шт» (далее - противовес), что дает общее представление о конструкции изделия и требованиях к нему.

Противовес предназначен для защиты от опрокидывания стоек баскетбольных мобильных.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры изделия:

длина - 1060 мм; ширина - 100 мм; высота с рукоятками - 155 мм;

Масса 23 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Противовес 1,06м
	1

	2
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	3
	Паспорт изделия
	1


4. Конструктивные особенности изделия.
Противовес изготовлен из трубы стальной сечением 100х100мм, внутри – сыпучий наполнитель. Имеются рукоятки для переноски. Покрытие - порошковая краска.
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5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Изделие поставляется в собранном виде и должно использоваться в количестве согласно инструкции на мобильные баскетбольные стойки.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию данного оборудования.
6. Указание мер безопасности.

Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами. 

При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
7. Условия транспортировки и хранения.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
