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1. Основные сведения об изделии.

· Предприятие изготовитель:   ООО ФСИ«Аналитика», Самарская обл., Волжский р-он, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б;
· Заводской номер____7805-1______;
· Дата выпуска ______10.05___2022 г;

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —« Сборно-разборная трибуна на 100мест
 » (далее Трибуна), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
	Трибуна представляет собой вспомогательное спортивное оборудование , она предназначена для размещения зрителей при проведении спортивных соревнований и культурных мероприятий  . Устанавливается  на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения. В своем составе трибуна имеет 2 пандуса и места для размещения малогабаритных граждан. 


2. Основные технические данные.

	Габаритные размеры Трибуны
· Длина-   20590 мм;
· Ширина- 3145 мм;
· Высота-  1345 мм;
· Размер сектора маломобильных граждан - 2140х1000 мм;
· Ширина междурядного прохода первого ряда – 749мм;
· Ширина междурядного прохода второго и третьего ярусов -500мм;
· Проходы между секторами - 1105мм;
· Длина левого сектора - 8000мм;
· Длина среднего сектора- 4590мм;
· Длина правого сектора – 8000мм;
· Высота настила первого ряда -100мм;
· Разница высот второго и третьего ряда -150мм;
· Высота поручня перил -900мм;
· Высота средней опоры перил-700мм;
· Масса -2850кг  


	 







	

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.
	Фото

	1
	Опорная балка первого ряда
	18
	[image: ]

	2
	Опора балки второго ряда боковая L=182мм
	2
	[image: ]

	3
	Опора балки третьего ряда боковая   L=332мм
	2
	[image: ]

	4
	Опора балки внутренняя для сидений третьего ряда L=482мм
	21
	[image: ]

	5
	Опора балки наружная для сидений третьего ряда боковая с нижним фланцем L=482мм
	2
	[image: ]

	6
	Опора балки наружная для сидений третьего ряда с нижним фланцем L=482мм
	11
	[image: ]

	7
	Опора балки наружная для сидений третьего ряда с нижним фланцем для крепления усилителя L=482мм
	8
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	8
	Опора балки второго ряда L=182мм
	19
	[image: ]

	9
	Опора балки третьего ряда  L=332мм 
	19
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	10
	Опорная для балка второго и третьего ряда L=962мм
	39
	[image: ]

	11
	Опорная балка первого ряда сектора маломобильных граждан L=1136мм
	3
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	12
	Опорная балка второго ряда сектора маломобильных граждан
L=689мм
 
	3
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	13
	Опорная балка третьего ряда сидений и ограждений L=430мм

	21
	[image: ]

	14
	Настил 1000х1000
	50
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	15
	Настил 1000х500
	4
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	16
	Рама для крепления кресел
	20
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	17
	Опора для рам крепления кресел
	60
	[image: ]

	18
	Пандус
	2
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	19
	Усилитель задний
	2
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	20
	Усилитель задний зеркальный
	2
	[image: ]

	21
	Заграждение для ног
	14
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	22
	Заграждение для ног зона маломобильных граждан тип 1
	8
	[image: ]

	23
	Заграждение для ног зона маломобильных граждан тип 2
	4
	[image: ]

	24
	Перегородка L=1098мм
	68
	[image: ]

	25
	Стойка ограждения L=1020 с боковыми отверстиями
	2
	

	26
	Стойка ограждения L=1020 
	19
	

	27
	Стойка ограждения L=792
	21
	[image: ]

	28
	Стойка ограждения бокового L=1125
	2
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	29
	Стойка ограждения бокового L=1195
	2
	[image: ]

	30
	Стойка ограждения бокового L=1010
	2
	[image: ]

	31
	Стойка ограждения бокового L=1180
	2
	[image: ]

	32
	Перегородка L=889мм
	8
	[image: ]

	33
	Перегородка L=1176мм
	4
	[image: ]

	34
	Уголок крепления переднего забора
	6
	[image: ]

	35
	Уголок крепления заднего забора зеркальный
	2
	[image: ]

	36
	Уголок крепления заднего забора 
	2
	[image: ]

	37
	Заглушка Стыка
	4
	[image: ]

	38
	Контрфланец на переднее ограждение для пандуса
	2
	[image: ]

	39
	Контрфланец на переднее ограждение для пандуса зеркальн
	2
	[image: ]

	40
	Контрфланец связка
	2
	[image: ]

	41
	Контрфланец на переднюю ограду
	4
	[image: ]

	42
	Контрфланец на переднюю ограду двойной 
	2
	[image: ]

	43
	Контрфланец на переднюю ограду с креплением для анкера
	9
	[image: ]

	44
	Кресло
	100
	

	45
	Болт М8х45
	200
	

	46
	Шайба 8 усиленная
	200
	

	47
	Шайба 8 пружин
	200
	

	48
	Заглушка 50х25
	29
	

	49
	Винт с внутренн шестигранником М10х30
	1027
	

	50
	Винт с внутренн шестигранником М10х50
	300
	

	51
	Винт с внутренн шестигранником М10х80
	74
	

	52
	Шайба 10
	1701
	

	53
	Шайба 10 пружин
	1027
	

	54
	Гайка М10 нейлон вставка
	374
	

	55
	ЗИП (крепеж поз.45-47,49-54 по 30шт краска серый металик 500г, ветошь, средство для удаления ржавчины)
	1
	







4. Свидетельство о приемке.

Сборно-разборная трибуна на 100мест, заводской номер  № 7805-1 признана годной к эксплуатации.

                                   Дата выпуска                          г 
М.П.                                                                                                                    
                                       личная подпись                                     инициалы и фамилия
               



5. Свидетельство о консервации

Сборно-разборная трибуна на 100мест, СРТ-01
наименование изделия, обозначение

Заводской номер № 7805-1  подвергнуто консервации на ООО ФСИ«Аналитика», Самарская обл., Волжский р-он, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б;
наименование предприятия, проводившего консервацию 

согласно требованиям нормативных документов
Дата консервации                             
Срок консервации                                                                        М.П.
Консервацию провел                                                
                                                   личная подпись, инициалы, фамилия

 6. Свидетельство об упаковке

Сборно-разборная трибуна на 100мест, СРТ-01
наименование изделия, обозначение

Заводской номер № 7805-1  упаковано ООО ФСИ«Аналитика», Самарская обл., Волжский р-он, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б;
наименование предприятия, проводившего упаковку 
согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки                                                                              М.П.
Упаковку провел                                                
                                            личная подпись, инициалы, фамилия



7. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Сборно-разборная трибуна на 100мест , заводской номер № 7805-1 требованиям ТУ при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.  

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушении правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией, ненадлежащей эксплуатации владельцем или третьими лицами. Допускается образование естественных трещин на брусе шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8. Рекламация

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя(поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:
·  наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
·  даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
·  общее время работы, ч;
·  сведения об имевшихся неисправностях.


 9. Сведения о хранении

	Дата
	Условия хранения изделия
	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица

	Установки на хранение
	Снятие с хранения
	
	

	
	
	










	



10. Сведения о консервации и расконсервации

	Дата
	Наименование организации, проводившей консервацию(расконсервацию)
	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица

	консервации
	расконсервации
	
	

	

	
	











	



11. Учет неисправностей при эксплуатации

	Дата отказа изделия, его составной части ли элемента конструкции
	Характер(внешнее проявление неисправности)
	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч
	Принятые меры по устранению неисправности (Расход ЗИП, направление акта-рекламации)
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
	Примечание

	
	
	








	







	
	


 
12. Учет технического обслуживания

	Дата
	Замечания по техническому состоянию 
	Наименование проведенных работ
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.

	
	







	







	




13. Сведения о ремонте
  
	Наименование составной части изделия или элемента конструкции
	Основание для проведения ремонта
	Дата
	Время наработки до ремонта, ч
	Наименование организации, проводившей ремонт
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.

	
	
	Поставлено в ремонт
	Выход из ремонта
	
	
	

	
	
	
	







	
	
	






14. Инструкция по монтажу

·  Монтаж трибуны может проводится предприятием- изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально- технической базой и квалификацией
·  Установка трибуны производится на ровной и твердой поверхности на открытой площадке. 
·  Перед началом монтажа необходимо:
– изучить документацию;
– проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
– законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
– при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.
·  Сборка трибуны производится  поэтапно согласно схеме, представленной на рисунках 1-4 . Необходимо собрать согласно данным схемам боковины используя крепеж [ 49, 52, 53] : 
- Тип А - 2шт;
- Тип В - 8шт;
- Тип С - 8шт;
- Тип D – 3шт.
[image: ]
Рисунок 1- схема сборки
Боковина тип А

[image: ]

Рисунок 2- схема сборки
Боковина тип В

[image: ]
Рисунок 3- схема сборки
Боковина тип С

[image: ]
Рисунок 4- схема сборки
Боковина тип D


·  
·  По завершении сборки боковин следует собрать модули скамеек с креслами в количестве 20шт ( см. рис.5 )
· Схема расстановки боковин показана на (рис.6) . и общем виде (рис.8)
· По завершении сборки скамеек следует собрать правый и левый (рис. 9), сектора, два центральных  сектора (рис. 12), сектор для маломобильных граждан  (рис. 10 и рис.11).


[image: ]
Рисунок 5 – схема сборки скамеек трибуны

[image: ]

Рисунок 6 - Схема Расположения Боковин при сборке

[image: ]

Рисунок 7 – Общий Вид с разрезом

[image: ]
Рисунок 8 – Общий Вид трибуны
[image: ]
Рисунок-9 правый сектор трибуны

[image: ]

Рисунок-10 Сектор маломобильных граждан

[image: ]
Рисунок-11 Пандус маломобильных граждан

[image: ]

Рисунок-12 Центральная часть трибуны




15. Правила безопасной эксплуатации оборудования

·   Сборно-разборная трибуна на 100мест предназначена для детей от 7  лет.
·   Сборно-разборная трибуна на 100мест представляет собой модульную конструкцию.
·   Сборно-разборная трибуна на 100мест    используется в закрытых  помещениях и открытых площадках детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных  заведений . Предназначена для размещения зрителей и зрителей из групп маломобильных граждан. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.
·   Если во время осмотра будут обнаружены какие-либо неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для эксплуатации.
·   На поверхности  где эксплуатируется оборудование не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

        Перед началом эксплуатации трибуны проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.


17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с       нижеописанной инструкцией, с периодичностью установленной ниже. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).
Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в соответствующих таблицах данного паспорта оборудования, который хранится у эксплуатанта (владельца).

17.1  Регулярный визуальный осмотр проводится ежедневно, он позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма. 
Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:
- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление ЛКП оборудования;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление пыли и загрязнителей);
17.2 Функциональный осмотр оборудования  необходимо проводить один раз в три месяца. 
В процессе функционального осмотра определяют:
- чистоту и внешний вид поверхности оборудования;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- структурную целостность оборудования.
17.3 Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 месяцев. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал.
В ходе ежегодного основного осмотра определяют:
- наличие трещин на поверхности пластиковых элеметов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование выводят из эксплуатации .
Кроме того в процессе эксплуатации оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:
- замену крепежных деталей;
- замену частей оборудования;
Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

18. Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.
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