Стеллаж для лыж 1,8х0,4х1,5м на 12пар
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Руководство по эксплуатации
Стеллаж для лыж 1,8х0,4х1,5м на 12пар.


1. Назначение.

Стеллаж предназначен для удобного размещения и хранения лыж и палок на лыжных базах, в раздевалках оздоровительных центров и магазинах. Стеллаж устанавливается на горизонтальную поверхность. Металлические элементы стойки покрыты порошковой краской. Фанерные планки покрыты лаком на водной основе.
2. Технические характеристики.

Размеры: Высота - 1500 мм; Ширина - 1800мм; Глубина - 500мм; Фанерная планка толщина - 12мм

3. Комплектация.

	1. Боковина
	2 шт.
	7. Крючок 
	12 шт.

	2. Планка верхняя
	1 шт.
	8. Саморез 4х12
	24 шт.

	3. Планка
	2 шт.
	9. Заглушка 25х40
	6 шт.

	4. Болт меб. М8х80
	12 шт.
	
	

	5. Гайка М8
	12 шт.
	
	

	6. Шайба 8
	12 шт.
	
	



4. Устройство изделия.

Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию из боковин [1] ,планок [2,3]. Все металлические элементы стоек покрыты порошковой краской. Планки выполнены из березовой влагостойкой фанеры и покрыты лаком на водной основе.
Боковина представляет собой сварную конструкцию из профильных труб. Боковина в своем составе имеет отверстия для установки планок [2] с планками [3] на необходимой высоте. На открытые торцы профилей следует установить заглушки [9].
Планка верхняя [2] представляет собой отрезок фанеры с отверстиями для крепления к боковинам [1], верхняя планка имеет в своем составе направляющие отверстия для крепления крючков [7].
Планка [3] представляет собой отрезок фанеры с отверстиями для крепления к боковинам [1].
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Установка должна проводиться на ровной поверхности очищенной от посторонних предметов.
Так как установка стеллажа производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) Собрать стеллаж для лыж [1]. Рекомендуется крючки [7] прикрутить к планкам [2,3] заранее. Для удобства сборки верхняя планка [2] имеет направляющие отверстия для саморезов [8].
3) После сборки открытые торцы боковин следует закрыть заглушками [9].

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить.
Во избежание падения стойки и травмирования лиц, нагружать стеллаж необходимо равномерно, распределяя лыжи и палки по всей длине стойки.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Транспортировка стеллаж должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Стеллаж должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке.

Стеллаж для лыж 1,5х0,5х1,5м на 10пар лыж признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие стеллажа требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации стеллажа 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.


Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________
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