[image: image1.png]A\ AHAZIMTUKA

®ABPUKA CMOPTUBHOTO WHBEHTAPA




Скамейка гимнастическая 1,5 м (мет. ножки)
ТУ-9610-003-518792106-2003
ПАСПОРТ
Скамейка гимнастическая 1,5 м (мет. ножки)
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1. Общие положения
Настоящий паспорт служит для ознакомления с правилами сборки, эксплуатации и хранения скамейки гимнастической.
Скамейка гимнастическая предназначена для детей младшего, среднего и старшего возраста в качестве вспомогательного оборудования, для отдыха и выполнения гимнастических упражнений при общефизической подготовке. Может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений, а также в домашних условиях.
Для производства использованы экологически чистые и безопасные для людей и окружающей среды материалы.
2. Технические параметры
Габаритные размеры, мм:
Длина                                  1500;

Ширина                               240;

Высота                                340;

Масса не более, кг             17.
3. Комплект поставки.
	№
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Доска верхняя (сиденье), шт.
	1

	2
	Доска нижняя, шт.
	1

	3
	Опора боковая, шт.
	2

	4
	Опора регулируемая М10х30, шт
	4

	5
	Болт меб. М8х60, шт.
	6

	6
	Шайба 8, шт.
	6

	7
	Гайка М8, шт.
	6

	8
	Паспорт изделия, шт.
	1

	9
	Упаковка, шт.
	1


4. Устройство.
Скамейка гимнастическая представляет собой сборную конструкцию, состоящую из верхней доски (доски-сидения) (1) опирающейся на боковые опоры (3), соединенные между собой нижней доской (2) с помощью опор и болтов.
5. Порядок сборки.
1. Покупая скамейку, убедитесь в комплектности изделия и в отсутствии внешних дефектов.
2. Сборку скамейки следует проводить вдвоем.
3. Установить опоры боковые (3).на нижней доске (2) и зафиксировать крепежом (5-7).

4. На верхнюю доску (1) устанавливаем собранную конструкцию нижней доской вверх. Аналогично фиксируем в местах крепления (головками болтов с внешней стороны) боковые опоры.

5. Установить опоры регулируемые (4) в отверстия на боковых опорах.
6. Указание мер безопасности.
Крепежные соединения должны обеспечивать надежность скамейки при эксплуатации. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию изделия необходимо прекратить до полного их устранения.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Эксплуатация и транспортировка скамейки должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а так же исключить возможность механических повреждений.
Скамейки гимнастические должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя при температуре от 0 до 200С на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.
8. Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует соответствие скамеек требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Срок службы зависит от интенсивности эксплуатации, но не менее 3 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
9. Сведения о рекламациях.
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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