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Скамейка для запасных игроков, на 10 мест с козырьком мобильная
ТУ-9610-9654-51879206-2009г
ПАСПОРТ
Скамейка для запасных игроков, на 10 мест с козырьком мобильная
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Скамейка для запасных игроков на 10 мест мобильная» (далее скамейка), и дает общее представление о конструкции изделия и требованиях к эксплуатации.

Скамейка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для защиты спортсменов (до 10 человек) от ветра и дождя. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры, мм:
Длина                                                              5300;
Ширина                                                           1406;
Высота                                                            2087.
Масса, кг:
Масса изделия в сборе                                  365.

3. Комплектация.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Боковина левая
	1

	2
	Боковина правая
	1

	3
	Стойка 1
	2

	4
	Стойка 2
	2

	5
	Стяжка 1
	1

	6
	Стяжка 2
	4

	7
	Стяжка 3
	4

	8
	Стяжка 4
	1

	9
	Рама сидений
	2

	10
	Козырек 1
	1

	11
	Козырек 2
	1

	12
	Противовес
	2

	13
	Лист кровли сотовый поликарбонат 6х2100х2700
	2

	14
	Лист кровли сотовый поликарбонат 6х976х2700
	1

	15
	Лист борта сотовый поликарбонат 6х825х670
	2

	16
	Профиль соединительный разъемный 6м
	1

	17
	Профиль торцевой 2100мм цвет бирюза
	5

	18
	Профиль торцевой 825мм цвет бирюза
	4

	19
	Кресло 
	10

	20
	Болт М6х60
	18

	21
	Шайба 6 
	12

	22
	Шайба 6 гровер
	12

	23
	Гайка М6 
	12

	24
	Гайка М8
	32

	25
	Болт М8х45
	20

	26
	Болт М8х90
	12

	27
	Болт М8х20 
	2

	28
	Шайба 8
	34

	29
	Шайба 8 гровер
	2

	30
	Гайка М8
	32

	31
	Болт М10х100
	12

	32
	Гайка М10
	12

	33
	Шайба 10
	12

	34
	Болт М12х65
	2

	35
	Гайка М12
	2

	36
	Шайба 12
	2

	37
	Саморез кров.
	118

	38
	Термошайба ЦВЕТ БИРЮЗА
	92

	39
	Заглушка 25х25
	20

	40
	Заглушка 20х20
	24

	41
	Заглушка 25х40
	2

	42
	Лапа 80х40
	12

	43
	Паспорт изделия
	1

	44
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2
4. Конструктивные особенности изделия.
Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из боковин [1, 2], стоек [3, 4], стяжек [5-8], рам сидений [9] козырьков [10, 11], противовесов [12], листов сотового поликарбоната образующих кровлю и            борта [13-15], сидений [19].

Боковины [1, 2] и стойки [3, 4] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб, покрытых порошковой краской. В своем составе боковины и стойки имеют резьбовые гнезда М6 для крепления козырьков [10, 11] через крепеж [20, 22] и отверстия для соединения со стяжками [5, 6] через крепеж [20, 21, 23], стяжками [7, 8] через крепеж [31, 32, 33] и рамами сидений [9] через крепеж [26, 28, 30].
Стяжки [6-8] представляют собой стальные сварные конструкции с фланцами для крепления к боковинам [1, 2] и стойкам [3, 4] через крепеж [20, 21, 23] и            [31, 32, 33]. Стяжки покрыты порошковой краской.
Рамы сидений [9] представляют собой раму из стальных труб, соединяющих между собой боковины [1, 2] и стойки [3, 4]. К балкам крепятся сидения [16] через крепеж [25, 28, 30].
Козырьки [10, 11] соединяются между собой крепежом [27, 29] и соединяют боковины [1, 2] и стойки [3, 4] через крепеж [20, 22].
Листы кровли [13, 14] представляет собой листы сотового поликарбоната, которые крепятся к стойкам [3, 4] и боковинам [1, 2] по месту саморезами кровельными [37] с термошайбами [38]. Стыкуются листы через профиль соединительный [16]. Снизу и сверху установить профиль торцевой [17].
Листы борта [15] представляет собой листы сотового поликарбоната, которые крепятся к боковинам [1, 2] по месту саморезами кровельными [37]. Снизу и сверху установить профиль торцевой [17].
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Смонтировать металлический каркас кабины (см. рис.1 и рис. 2).

2) Смонтировать листы сотового поликарбоната с помощью крепежа по месту саморезами кровельными с использованием термошайб с шагом 300-350 мм в соответствии с рис. 1 и рис. 2, а так же требованиями Приложения 1.

3) На открытые концы труб установить пластиковые заглушки из комплекта.

4) Установить противовесы.

5) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
