Комплект противовесов (247кг) к Стойке баск.моб.складной с выносом 1,65м арт.10127 Эконом
ТУ-9610-002-51879206-2009г
Руководство по эксплуатации
Комплект противовесов (247кг) к Стойке баск.моб.складной с выносом 1,65м арт.10127 Эконом

1. Назначение.

Противовесы предназначены для защиты от опрокидывания стоек мобильных баскетбольных с различным выносом стрелы. Комплект противовесов может использоваться как отдельно, так и совместно с противовесами других номинальных весов.

2.Технические характеристики.

Длина  -  0,86м;
Масса одного противовеса- 19 кг.

3. Комплектация.

	1. Противовес 
	13 шт.



4. Устройство изделия.

Противовес изготовлен из стальной трубы сечением 100х100мм, внутрь которой засыпан утяжелитель. Противовес имеет две рукоятки для переноски и покрыт порошковой краской

5. Установка.

Противовесы устанавливаются на платформу мобильной стойки.

6. Указание мер безопасности.
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все места соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Изделия должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Комплект противовесов (247кг) к Стойке баск.моб.складной с выносом 1,65м арт.10127 Эконом признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям                                         ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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