Шест для лазания металлический L-2,7м

ТУ-9610-003-51879206-2009г.
Руководство по эксплуатации
1. Назначение
1.1. Шест предназначен для обучения лазанию, а также для выполнения различных гимнастических упражнений.
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                                                                           2. Технические данные
2.1. Основные размеры:
- длина, м                                                                                   2,7
- диаметр шеста, мм                                                                 38
- масса, не более, кг                                                                 3,7
- допустимая нагрузка, кг                                                         100
                                                                                3. Комплектность
3.1. Шест с карабином, болтом и гайкой, шт                          1
                                                                                      4. Устройство
4.1. Шест представляет собой сборную конструкцию, состоящую из металлической трубы  38мм, карабина, болта и гайки. Шест имеет порошковое покрытие.
5. Установка
5.1. Шест для лазания крепятся за кольцо через карабин или другие средства фиксации.
Примечание, учитывая различие в стеновых и потолочных конструкциях, степень их физического износа, широкую доступность и разнообразие крепежных соединений в розничной торговле, способов крепления, изготовитель фермы возлагает ответственность за установку колец на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
6. Указание мер безопасности
6.1. Покупая шест для лазания, убедитесь в комплектности изделия и в отсутствии внешних дефектов.
6.2. Крепежные соединения должны обеспечивать надежность при эксплуатации.
6.3. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию изделия необходимо прекратить до полного их устранения.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении
7.1. Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а так же исключить возможность механических повреждений.
7.2. Шест должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя при температуре от 0 до 200С на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Изготовитель гарантирует соответствие шеста для лазания требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
8.3. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
9. Сведения о рекламациях
9.1. В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532, Самарская область, Волжский район,
пос.Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16Б
Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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                                                                                    4. Устройство

4.1. Шест представляет собой сборную конструкцию, состоящую из металлической трубы  38мм, карабина, болта и гайки. Шест имеет порошковое покрытие.

5. Установка

5.1. Шест для лазания крепятся за кольцо через карабин или другие средства фиксации.

Примечание, учитывая различие в стеновых и потолочных конструкциях, степень их физического износа, широкую доступность и разнообразие крепежных соединений в розничной торговле, способов крепления, изготовитель фермы возлагает ответственность за установку колец на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

6. Указание мер безопасности

6.1. Покупая шест для лазания, убедитесь в комплектности изделия и в отсутствии внешних дефектов.

6.2. Крепежные соединения должны обеспечивать надежность при эксплуатации.

6.3. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию изделия необходимо прекратить до полного их устранения.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении

7.1. Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а так же исключить возможность механических повреждений.

7.2. Шест должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя при температуре от 0 до 200С на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие шеста для лазания требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

8.3. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

9. Сведения о рекламациях

9.1. В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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