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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Контейнер для мячей на колесиках (метал)1000х700 h720мм (Система для перевозки и хранения мячей)» (далее контейнер) и дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.


Контейнер используется для перевозки и хранения мячей в закрытых помещениях и открытых площадках с ровной поверхностью.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Длина -                                       1000
Ширина -                                    700
Высота -                                     720
Погрузочный объем, м3              - 0,41

Грузоподъемность, кг               - 100

Весне более, кг:   26.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Основание
	1

	2
	Боковина в сборе с крышкой
	1

	3
	Боковина
	1

	4
	Торец
	2

	5
	Колесо
	4

	6
	Болт М6х50 
	6

	7
	Болт М6х30
	8

	8
	Гайка М6
	14

	9
	Шайба 6
	28

	10
	Колпачок М6
	22

	11
	Паспорт изделия
	1

	12
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рис. 1 Общий вид контейнера
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Рис. 2 Схема сборки
4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция контейнера представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из плоских рам (основание [1], боковина [3], торцы [4]), боковина в сборе с крышкой [2] ,колесо [5].
Конструкции плоских рам [1] (основание [1], боковина [3], торцы [4]) выполнены из труб 12мм и профильных труб 20х20мм цельносварными и окрашенными порошковой краской.

Конструкция основания [1] имеет в своем составе 4 приваренных гайки для закрепления колес [5] и 8 отверстий для соединения с боковинами [2] и [3].

Конструкция боковины [3] имеет в своем составе 8 отверстий для соединения с основанием [1] и торцами [4].

Конструкция торца [4] имеет в своем составе 4 пластины с отверстиями для соединения с боковинами [2] и [3].

Конструкция боковины [3] имеет в своем составе  8 отверстий для соединения с основанием [1] и торцами [4].
Конструкция боковины [2] изготовлена из двух плоских рам (выполненных из труб 12мм и профильных труб 20х20мм цельносварными и окрашенными порошковой краской), соединенных между собой петлями. Боковина [2] имеет в своем составе 8 отверстий для соединения с основанием [1] и торцами [4]. При транспортировке боковина [2] складывается в плоскую раму (см. рис. 3).
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Рис. 3 боковина в сборе с крышкой
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

1) Собрать контейнер (см. рис. 2). На головки болтов [6], [7] и гайки [8] установить защитные колпачки [10].
2) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж изделия должна проводиться взрослым (не моложе 18 лет) специалистом.

Перед началом эксплуатации проверить надежность и правильность сборки контейнера.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления запрещается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Запрещается перемещать контейнер при открытой крышке. В режиме хранения крышку следует обязательно закрыть
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

ВНИМАНИЕ!!!!!

Не допускайте перегрузки контейнера сверх нормативной несущей способности.
Запрещается перевозка и хранение в контейнере любых иных предметов кроме мячей.

Запрещается вандальское отношение к контейнеру при его эксплуатации.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
