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1. Общие положения.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Основание (решетка) для зоны приземления прыжки в высоту 6х4х0,7м» и дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.

Основание представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, оно предназначено для установки и крепления матов, при проведении спортивных мероприятий. Основание имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры:
Длина -                                                               4040 мм

Ширина -                                                            6060 мм
Высота -                                                             90 мм
Вес:                                                                              290 кг.
3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Решетка основная
	20

	2
	Решетка левая
	1

	3
	Решетка правая
	1

	4
	Решетка передняя
	2

	5
	Опора
	35

	6
	Ограждение
	12

	7
	Паспорт изделия
	1

	8
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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4. Конструктивные особенности изделия.
Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из решеток [1,2,3,4], опор [5] и ограждений [6].
Решетки [1,2,3,4] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб и гнутых уголков.
Опоры [5] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из круглой платформы и профилированных деталей с вырезами под установку решеток.

Ограждения [6] представляют собой сварную конструкцию из стального уголка и крючков из профильной трубы.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Последовательно установить решетки [1,2,3,4] на опоры [5] согласно схеме на рис. 1.
2) Установить ограждения [6].
6. Указание мер безопасности
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все места соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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