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Руководство по эксплуатации
Ворота хоккейные тренировочные 1,83х1,22х0,45/0,9 

1. Назначение.
Ворота предназначены для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в хоккей взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях и на открытых площадках. Ворота устанавливаются и закрепляются в соответствии с разметкой спортивной площадки с помощью штырей фиксаторов.
Так как данные ворота не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении  профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Техническая характеристика.
Размеры: Длина створа  -  1830мм; Высота створа  -  1220мм; Глубина по верху ворот  -  450мм.

3. Комплектация.
	1.Ворота 
	2 шт.

	2.Паспорт на изделие
	1шт

	3.Упаковка
	-



4. Устройство изделия.
Ворота поставляются комплектом из двух ворот. Ворота представляют собой цельносварную конструкцию из стальных труб диаметром 48мм. Цельносварная конструкция сварена из 3-х п-образных рам. Углы конструкции имеют скругленную форму. Центральная задняя стяжка, соединяющая верхнюю и нижнюю рамы, выполнены из трубы диаметром 33,5мм. В составе конструкции имеются узлы для фиксации сетки. Для фиксации ворот на площадке ворота имеют штыри фиксаторы из стального круга диаметром 10мм. Ворота имеют полимерное полиэфирное покрытие.
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Рисунок 1





5. Установка.
Установку стоек следует производить на ровную и твердую поверхность. Так как установка ворот производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) Правильно сделать отметки будущих отверстий на поверхности площадки под установку штырей ворот. Межцентровые расстояния 1878мм (См. рис. 1)
3) Выполнить отверстия диаметром 12мм по предварительной разметке и глубиной 50 мм. (см. рис.3)
4) При отсутствии необходимости в использовании ворот на площадке они снимаются со штырей и перевозятся на хранение.

6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Установка протекторов (мягкой защиты) возлагается на заказчика.
Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к изделию: умышленные удары по мягкой защите и конструкции ворот, провисание на сетке. Категорически запрещается эксплуатация ворот без их надежного закрепления на площадке с помощью штырей.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка ворот должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Ворота должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Ворота хоккейные тренировочные 1,83х1,22х0,45/0,9, признаны годными к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие ворот требованиям ТУ 32.30.14-002-51879206-2020г при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации ворот 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
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