Тренажер для спины навесной на шведскую стенку (дерево)

Руководство по эксплуатации
Тренажер для спины навесной на шведскую стенку (дерево)

1. Назначение.
Тренажёр предназначен для укрепления мышц спины, и профилактики заболеваний позвоночника. Тренажер может использоваться в двух положениях:
а) Вертикально, навешивая на гимнастическую стенку;
б) Горизонтальная установка на полу.

2. Технические характеристики.

Размеры: Длина - 690 мм; Ширина - 580мм; Высота - 230 мм; Диаметр перекладин - 37 мм.
Вес изделия:        5,8 кг.

3. Комплектация.
	1. Тренажер в сборе
	1 шт.
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4. Устройство изделия.

Конструкция выполнена из березовой влагостойкой фанеры и березовых перекладин. Конструкция имеет специальные пазы для крепления на шведской стенке. Несущая перекладина имеет диаметр 37 мм.
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5. Установка.

Приложите тренажер к шведской стенке на нужной высоте и с помощью пазов зафиксируйте тренажер на шведской стенке. Учитывая различие в конструкциях шведских стенок, изготовитель перекладины, рекомендует использовать шведскую стенку с диаметром брусьев не более 37мм, расстоянием между брусьями не более 250 мм и длиной брусьев не менее 710 мм. Изготовитель возлагает ответственность за установку перекладины на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.


6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации проверить надежность и правильность фиксации тренажера на шведской стенке.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления запрещается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Внимание!!! Тренажер является спортивным оборудованием. Не допускайте перегрузки тренажера сверх нормативной несущей способности.
Периодически, не реже 2-х раз в месяц, производите осмотр мест крепления тренажера к шведской стенке.


7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Эксплуатация и транспортировка тренажера должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Тренажер должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Тренажер для спины навесной на шведскую стенку (дерево) признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие тренажера требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тренажера  12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.


Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
image1.png




