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ПАСПОРТ
Стойки волейбольные пристенные с механизмом натяжения (компл)
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Стойки волейбольные пристенные с механизмом натяжения (компл)» (далее стойки), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Стойки являются спортивным оборудованием для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в волейбол взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях.


Стойки устанавливаются на вертикальную поверхность (стену) с жесткой фиксацией к ней. Так как данные стойки не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении  профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.
Габаритные размеры:
Глубина - 90 мм;

Ширина - 120 мм;

Высота - 2200 мм;
Вес: общий вес комплекта из двух стоек — 13,5 кг.

3. Комплектность.
Стойка с механизмом натяжения троса -  1 шт.

Стойка без механизма натяжения троса – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.
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Рис. 1 Габаритные размеры.
4. Конструктивные особенности изделия.
Стойки поставляются в уже собранном виде (см. рис.1).
5. Правила сборки, установки изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов. В качестве крепежа кронштейнов изготовителем настоятельно рекомендуется применять анкерные шпильки  диаметром не менее 10 мм и длинной 100-160 мм (в комплект не входят).
Так как установка стойки производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежании травм и порчи изделия, установка и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) Стойки должны устанавливаться за линией игровой площадки, напротив друг друга, по центральной оси будущего натяжения волейбольной сетки.
3) Через отверстия во фланцах стойки с помощью маркера или карандаша сделать отметки на поверхности стены на высоте, которая должна обеспечивать в процессе эксплуатации возможность выставления максимально требуемой высоты натяжения сетки (2430 мм при игре в волейбол между мужчинами).

4) Используя строительный уровень и отвес, проверить правильность маркировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

5) С помощью ударной электродрели (перфоратора) по маркировке высверлить отверстия под крепёж.

6) Установить стойки, зафиксировав их анкерами.

7) Используя строительный уровень и отвес, проверить правильность установки стоек в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

8) Максимально притянуть весь крепеж.

9) Проверить надежность крепления стоек, дав нагрузку на столб в направлении будущего натяжения, люфт при этом должен отсутствовать.

В целях безопасности игроков рекомендуется установить на стойки протекторы (в комплект не входят), закрыв ими механизмы обеих стоек.
6. Указание мер безопасности.
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Установка протекторов (мягкой защиты) возлагается на заказчика.
Категорически запрещается эксплуатация стоек без фиксации кронштейнов анкерами, так же не рекомендуется применять анкерные шпильки  диаметром менее 10 мм и длинной менее 100-160 мм.
Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции стойки.
Категорически запрещается чрезмерное натяжение сетки во избежании деформации стоек и обрыва сетки. При натяжении сетки запрещается резкое вращение рукоятки механизма натяжения.
Категорически запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к спортивному оборудованию: умышленные удары по мягкой защите, провисание на сетке.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка снимается.


Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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