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Назначение.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —« Сектор для ограждения места тренировки метаний в помещении» (далее Мобильное ограждение), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия. Мобильное ограждение представляет собой спортивное оборудование для проведения спортивных соревнований и учебных программ по метанию ядра в закрытых помещениях. Мобильное ограждение поставляется готовым комплектом из стоек опорных, отбойных матов, съемных панелей ограждения, верхних перемычек, сетки и комплекта крепежной фурнитуры. Металлические каркасы ограждения оцинкованы и покрыты порошковой эмалью. Замки съемных панелей ограждения гальванизированы. Фанерные съемные панели покрыты акриловой эмалью. 

2. Технические характеристики.
Габаритные размеры:
Длина  -  12500мм; Ширина  -  10000мм; Высота  –  4000мм; Вес: общий комплекта  -  1000 кг.

3. Комплектация.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Стойка опорная 
	13
	Шт.

	2
	Стойка угловая
	2
	Шт.

	3
	Съемные фанерные панели на замках
	14
	Шт.

	4
	Мат отбойный 560х50х1658мм
	3
	Шт.

	5
	Мат отбойный 560х50х2490мм
	8
	Шт.

	6
	Мат отбойный 560х50х2466мм
	2
	Шт.

	7
	Мат отбойный 560х50х2412мм
	2
	Шт.

	8
	Планка верхняя 
	14
	Шт.

	9
	Трубка протектор на стойки L=2000
	23
	Шт.

	10
	Хомут 
	300
	Шт.

	11
	Комплект маркеров с цифрами указателя дистанций (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) по 2 шт.
	1
	Компл.

	12
	S- образные крючки
	160
	Шт.

	13
	Защитная сетка
	1
	Шт.

	14
	Карабин 
	42
	Шт.

	15
	Стальной шнур d3 мм L=3,67м
	2
	Шт.

	16
	Стальной шнур d3 мм L=7,24м
	2
	Шт.

	17
	Ручка откидная с комплектом саморезов
	28
	Шт.

	18
	Упаковка
	1
	Шт.

	19
	Паспорт изделия
	1
	Шт.




4. Устройство изделия.
Мобильное ограждение поставляется комплектом из стоек [1], стоек угловых [2], съемных панелей на замках [3], матов отбойных [4-7], планок верхних [8], сетки [13] и элементов необходимых для сборки изделия.
Стойки опорные [1-2] Представляют собой сварные конструкции, в своем составе имеющие опорные платформы и пазы для фиксации съемных фанерных панелей [3] и планок [8].
Съемные фанерные панели [3] выполнены из влагостойкой фанеры 18мм с закрепленными на них замками из гальванизированной стали. В своем составе панели имеют накладки из ленты велкро для закрепления отбойных матов [4-7]. В нижней части панелей закреплены винт-кольца для фиксации сетки через карабины [14].
Отбойные маты [4-7] выполнены из тентового материала с наполнителем из ПВВ толщиной 50мм. В своем составе маты имеют накладки из ленты велкро для соединения со съемными панелями [3].
Планки верхние [8] выполнены из трубы 25х25мм. В своем составе планки имеют фиксаторы для закрепления на опорных стойках.
Металлические элементы изделия оцинкованы и покрыты порошковой эмалью. Замки фиксаторов съемных панелей гальванизированы.
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Рисунок 1
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Рисунок 2


5. Установка.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Установить стойки [1-2], съемные фанерные панели [3] и планки [8] согласно рис.1. Для удобства перемещения на фанерные панели с наружной стороны следует установить откидные ручки [17] с помощью саморезов по месту.
2) На фанерные панели установить отбойные маты [4-7] с помощью лент велкро (см. рис.1).
3) На опорные стойки [1-2] установить трубки протекторы начиная от уровня фанерных панелей [3] на высоту 3м от уровня пола. Трубки протекторы на стойках следует закрепить хомутами [10].
4) Установить сетку [13]. В нижней части сетка через карабины [14] крепится к винт-кольцам фанерных панелей (Винт-кольца закреплены в нижней части съемных панелей по 3 кольца на каждую панель). Далее сетка сверху перекидывается через планку [8] и натягивается в вертикальном направлении. Фиксация сетки в натянутом положении осуществляется при помощи S-образных крюков [12]. Вокруг первой и последней стойки сетка оборачивается по краям и натягивается в горизонтальном направлении. Фиксация сетки в натянутом положении также осуществляется при помощи S-образных крюков [12] (см. рис 3).
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рисунок.3

6. Указание мер безопасности
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все места соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
8. Свидетельство о приемке 
Сектор для ограждения места тренировки метаний в помещении признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 9610-007-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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