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Стойка для бадминтона передвижная 
без противовеса без домкрата (компл. 2шт).
ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ
Стойка для бадминтона передвижная без противовеса без домкрата (компл. 2шт).
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Стойка для бадминтона передвижная без противовеса без домкрата (компл. 2шт)» (далее стойки), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Стойки используются в качестве спортивного оборудования для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в бадминтон взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях.


Стойки устанавливаются на горизонтальную поверхность с возможностью фиксации и перемещения. Так как данные стойки не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.
2. Технические характеристики.
Размеры:
Глубина                                                           - 640 мм;
Ширина                                                           - 700 мм;

Крепление верхнего края сетки на высоте – 1550 мм;
Вес: общий вес комплекта из двух стоек — 25 кг.
3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Стойка в сборе
	2

	2
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	3
	Паспорт изделия
	1
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Рис. 1 - Рабочее положение.

4. Конструктивные особенности изделия.
Конструкция стоек представляет собой Т-образное основание сваренное из профильной трубы 40х40мм и 60х30мм, к которому приварен столб из трубы диаметром 48 мм, усиленный подкосом из трубы диаметром 25мм. К столбу стойки при помощи сварки закреплены: две пластины под ролик (ролик крепятся на них при помощи болта, гайки и двух шайб) и 3 крюка под крепёж нижней части сетки под бадминтон и 1 крюк для натяжения сетки.
Концы Т-образных оснований заглушены полиэтиленовыми заглушками 60х30 и установлены тех-пластины толщиной 3 мм.

Для передвижения стоек по площадке на Т-образных основаниях с помощью саморезов закреплены ролики.

Четкость фиксации и устойчивость стойки в развернутом положении обеспечивается противовесами. В качестве противовесов используются блины для штанги (в комплект не входят).
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
Стойки поставляются в уже собранном виде.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.
Так как установка стойки производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
А) При наличии противовеса
1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) Выкатить стойки и установить за линией игровой площадки напротив друг друга по центральной оси будущего натяжения  бадминтонной сетки.
3) Установить на каждое Т- образное основание противовес (не менее 30 кг)

Примерная схема установки сетки (в комплект не входит):

Протягиваем шнур сетки через ролик стойки и закрепляем его на приваренном крюке). Другой конец шнура сетки крепим к крюкам ответной стойки. Не допускайте перекоса сетки. Натяжение сетки производится вручную.
В целях безопасности игроков рекомендуется установить на стойки протекторы (в комплект не входят), закрыв ими столбы обеих стоек.
6. Указание мер безопасности.
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации установить противовесы (при наличии), противовесы можно снимать при транспортировке изделия к месту длительного хранения. Далее необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. В случае обнаружения разрывов поверхности мягких элементов, или каких либо других неисправностей, эксплуатация изделия запрещается до их полного устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Установка протекторов (в комплект не входят) возлагается на заказчика.
Категорически запрещается эксплуатация стоек без их надежной фиксации от опрокидывания или смещения. Фиксацию стоек обеспечить установкой противовесов (не мене 30 кг на каждую).

Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции стойки.
Категорически запрещается чрезмерное натяжение сетки во избежании деформации стоек и обрыва сетки.

Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к изделию: умышленные удары по мягкой защите, провисание на сетке.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях, поэтому эксплуатация на открытых спортивных площадках не рекомендуется.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка снимается.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях.
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
