Обруч алюминиевый диам. 900мм 360гр. неокраш.
ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации
Обруч алюминиевый диам. 900мм 360гр. неокраш.

1. Назначение.
Обруч гимнастический предназначен для общефизической подготовки, для тренировок (укрепления мышц спины и брюшного пресса) и спортивных соревнований. Изготовлен из алюминиевого сплава.
2. Техническая характеристика.
Размеры: Диметр трубы  -  16мм; Диаметр обруча  -  960мм: Масса  -  0,36кг.
3. Комплектация.
	1. Обруч в сборе
	1 шт.



4. Устройство изделия.
Обруч представляет собой неразборную конструкцию. Обруч изготовлен путем гибки алюминиевой трубы. Сборка обруча происходит с помощью замкового неразборного соединения.
5. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров). При эксплуатации не допускаются умышленные броски и удары по спортивному инвентарю.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка обруча должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Обруч должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.
8. Свидетельство о приемке 
Обруч алюминиевый диам. 900мм 360гр. неокраш. признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие обруча требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации обруча 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru





























Обруч алюминиевый диам. 900мм 360гр. неокраш.
ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации
Обруч алюминиевый диам. 900мм 360гр. неокраш.

1. Назначение.
Обруч гимнастический предназначен для общефизической подготовки, для тренировок (укрепления мышц спины и брюшного пресса) и спортивных соревнований. Изготовлен из алюминиевого сплава.
2. Техническая характеристика.
Размеры: Диметр трубы  -  16мм; Диаметр обруча  -  960мм: Масса  -  0,36кг.
3. Комплектация.
	1. Обруч в сборе
	1 шт.



4. Устройство изделия.
[bookmark: _GoBack]Обруч представляет собой неразборную конструкцию. Обруч изготовлен путем гибки алюминиевой трубы. Сборка обруча происходит с помощью замкового неразборного соединения.
5. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров). При эксплуатации не допускаются умышленные броски и удары по спортивному инвентарю.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка обруча должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Обруч должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.
8. Свидетельство о приемке 
Обруч алюминиевый диам. 900мм 360гр. неокраш. признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие обруча требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации обруча 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru

