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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Трибуна трехрядная 26 мест телескопическая» (далее Трибуна), и дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.
Трибуна представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для размещения до 26 человек. Устанавливается в закрытых помещениях, имеет конструкцию, позволяющую задвинуть первый ряд под второй. Сидения трибуны пластиковые.
Перед началом сборки трибуны рекомендуется полностью ознакомиться с данным руководством.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина -                                                              5385 мм
Ширина -                                                           2026 мм
Ширина в сложенном виде-                            1243 мм
Высота -                                                            1950 мм
Общий вес -                                                               520 кг.

3. Комплектация.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.
	Фото

	1
	Стойка двухрядная
	4
	[image: ]

	2
	Платформа второго ряда правая (левая)
	2
	[image: ]

	3
	Настил сидений двухрядной секции
	2
	[image: ]

	4
	Рама жесткости
	2
	[image: ]

	5
	Стойка первого ряда
	4
	[image: ]

	6
	Платформа первого ряда правая (левая)
	2
	[image: ]

	7
	Стяжка секции первого ряда
	4
	[image: ]

	8
	Ступени
	2
	[image: ]

	9
	Настил сидений прохода (3 ряд)
	1
	[image: ]

	10
	Стяжка межсекционная (1 ряд)
	1
	[image: ]

	11
	Ограждение
	2
	[image: ]

	12
	Ограждение центральное
	1
	[image: ]

	13
	Кресло Лужники
	26
	[image: ]

	14
	Колесо 80
	16
	

	15
	Ролик боковой
	8
	

	16
	Винт-фиксатор М10х30
	16
	+ М10х70 4шт.

	17
	Ролик 35х25
	4
	

	18
	Болт М6х50
	16
	

	19
	Болт М8х45
	52
	

	20
	Болт М8х50
	8
	

	21
	Болт М8х60
	8
	

	22
	Болт М8х80
	4
	

	23
	Болт М10х50
	4
	

	24
	Болт М10х60
	20
	

	25
	Болт М10х120
	16
	

	26
	Болт М12х60
	16
	

	27
	Болт М12х70
	16
	

	28
	Болт М12х80
	24
	

	29
	Гайка М6
	16
	

	30
	Гайка М8
	64
	

	31
	Гайка М10
	40
	

	32
	Гайка М12
	56
	

	33
	Шайба 6
	16
	

	34
	Шайба 8
	64
	

	35
	Шайба 8 гровер
	8
	

	36
	Шайба 10
	52
	

	37
	Шайба 12
	40
	

	38
	Заглушка 30х60
	4
	

	39
	Заглушка 25х40
	46
	

	40
	Заглушка 25х25
	10
	

	41
	Упаковка
	1
	

	42
	Паспорт
	1
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Рисунок 1-Сборка двухрядной секции.
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Рисунок 2 – Сборка секции первого ряда.[image: ]

Рисунок 3 –Общая сборка трибуны.
[image: ]

Рисунок 4 –Общая сборка трибуны.

4. Конструктивные особенности изделия.

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из: Стоек [1, 5]; Платформ [2, 6]; Рам жесткости [4]; Настилов сидений [3, 9];            Стяжек [7, 10]; Ступеней [8]; Ограждений [11, 12] и Сидений [13]. Также в комплекте идут фурнитура (колеса, ролики и т.д.) и крепеж для сборки трибуны.
Стойки [1, 5] представляют собой сварные конструкции из трубы профильной различного сечения и листовых деталей.
Платформы [2, 6] состоят из сварной рамы и настила из ламинированной фанеры толщиной 15мм. Платформы конструктивно делятся на левые и правые, в зависимости от расположения отверстий на торцах. Так же на рамах платформ есть отверстия для установки сидений для установки на стойки. На платформах [2] имеются фланцы на передней части рамы.
Рамы жесткости [4] представляют собой сварные конструкции из трубы профильной различного сечения и имеют посадочные отверстия для соединения со стойками.
Настилы сидений [3, 9] представляют собой сварные конструкции из трубы профильной различного сечения и имеют посадочные отверстия для  монтажа сидений и соединения со стойками и между собой.
Стяжки [7, 10] представляют собой отрезки профильной трубы различной длины, с расположенными на концах фланцами, необходимыми для соединения со стойками.
Ступени [8] состоят из сварной рамы и настила из ламинированной фанеры толщиной 15мм.
Ограждения [11, 12] представляют собой цельносварные стальные конструкции различной длины. Для установки и фиксации на стойки трибуны и между собой ограждения имеют отверстия.
Все металлические элементы трибуны имеют порошковое покрытие.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования. Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Сборка двухрядной секции правой (левой) (рис. 1):
1) Собрать стойки [1] правую и левую.
2) Установить платформу [2] (правую или левую) и настил [3]. Торцевые отверстия платформы и настила должны располагаться на одной стороне, а боковые ролики на стойках смотреть вовнутрь секции.
3) Установить раму жесткости [4].
4) Установить сидения [13].
Сборка секции первого ряда правой (левой) (рис. 2):
5) Собрать стойки [5] правую и левую. Выставить ролик [17] по центру используя шайбы [36].
6) Установить платформу [6] (правую или левую). Боковые ролики на стойках должны смотреть наружу секции.
7) Установить стяжки [7].
8) Установить сидения [13].

Общая сборка трибуны (рис. 3, 4):
1) Соединить двухрядные секции, установив между ними ступени [8], настил [9] и стяжку [10].
2) Установить ограждения [11, 12].
3) Установить сидения [13].
4) Соединить секции первого ряда, установив между ними ступени [8].
5) На открытые торцы труб каждого из рядом установить заглушки из комплекта поставки.
6) Завести первый ряд трибуны под второй, наклонив первый ряд или приподняв второй.
После установки трибуны на место заневолить колеса задних стоек от перемещения фиксирующим винтом.
В разложенном состоянии установить винты-фиксаторы [16] (М10х70), ограничив тем самым ряды трибуны от перемещения и дополнительно зафиксировать колеса первого ряда.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
!Не допускаются прыжки на трибуне и ее раскачивание.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.








8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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