	[bookmark: _GoBack][image: ]
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Скамейка для запасных игроков на 12 мест с козырьком из поликарбоната» (далее скамейка для запасных игроков), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Скамейка для запасных игроков представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для защиты спортсменов (до 12 человек) от ветра и дождя. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Длина-                                                              6290
Ширина-                                                            1180
Высота-                                                             2038
Вес: общий вес -                                              340 кг.


3. Комплектность Кабины для запасных игроков.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Стойка торцевая Левая
	1

	2
	Стойка торцевая Правая
	1

	3
	Стойка промежуточная
	2

	4
	Стойка центральная
	1

	5
	Стойка соединительная 
	2

	6
	Стяжка №1 L=1010 мм
	2

	7
	Стяжка №2 L=990 мм
	4

	8
	Рама Сидений L=3130 мм
	2

	9
	Козырек L=3135 мм
	2

	10
	Лист сотовый поликарбонат 6х825х670 мм
	2

	11
	Лист сотовый поликарбонат 6х2040х2700 мм
	1

	12
	Лист сотовый поликарбонат 6х2100х2700 мм
	2

	13
	Болт М6х60
	24

	14
	Болт М8х45
	24

	15
	Болт М8х90
	16

	16
	Болт М12х70
	2

	17
	Гайка М6
	14

	18
	Гайка М8
	40

	19
	Гайка М12
	2

	20
	Шайба 6
	28

	21
	Шайба 8
	40

	22
	Шайба 12
	2

	23
	Шайба 6 гровер
	10

	24
	Кресло лужники
	12

	25
	Заглушка 25х25
	4

	26
	Профиль соединительный разъемный 6м
	1

	27
	Профиль торцевой 2,1 м цвет бирюза
	8

	28
	Заглушка 40х25
	20

	29
	Саморез кров. 5,5х25
	132

	30
	Термошайба
	110

	31
	Паспорт изделия
	1

	32
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую из: Стоек [1-5], Стяжек [6,7], Рам сидений [8], Козырьков [9] и листов сотового поликарбоната образующих кровлю и борта [10-12].
Стойки [1-5] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб и фланца, покрытых порошковой краской. В своем составе стойки имеют резьбовые гнезда М6 для крепления козырька [9] и отверстия для соединения со стяжками [6,7] и рамами сидений [8] через крепеж [13,20,23], [13,17,20] и [15,18,21] (см. рис.1,2).
Стяжки [6,7] представляют собой стальные сварные конструкции с фланцами для соединения стоек [1-5] между собой через крепеж [13,17,20] (см.рис.1,2). Стяжки покрыты порошковой краской.
Рамы сидений [8] представляют собой сварные рамные конструкции, соединяющие между собой стойки [1-5] (крепеж [15,18,21]) и служащие для установки кресел [24] через крепеж [14,18,21]. Рамы стягиваются между собой крепежом и [16,19,22] (см. рис.2,3).
Козырьки [9] представляют собой отрезок стальной трубы с отверстиями для соединения сток [1-5] в верхней их части (см. рис.2).
Листы кровли [11,12] представляет собой листы сотового поликарбоната, которые крепятся к стойкам [1-5] по месту саморезами кровельными [29] с термошайбами [30]. Листы стыкуются через соединительный профиль [26] и глушатся сверху и снизу профилем [27].
Листы борта [10] представляет собой листы сотового поликарбоната, которые крепятся к торцевым стойкам [1,2] по месту саморезами кровельными [29].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Выполнить бетонирование опорных зон под установку опорных фланцев скамьи (см. рис. 1). Смонтировать металлический каркас скамьи (см. рис.1-4).
2) Выполнить фиксацию опорных фланцев кабины на заготовленном бетонном основании площадки с помощью анкеров (в комплект не входят)
3) Смонтировать листы сотового поликарбоната (см. рис. 4)с помощью крепежа по месту саморезами кровельными с использованием термошайб с шагом 300-350 мм в соответствии с требования Приложения 1.
4) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании - www.sfsi.ru
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