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Стол для армрестлинга стандарт
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ПАСПОРТ
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Стол для армрестлинга стандарт» (далее Стол), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Стол представляют собой спортивный снаряд для занятий армрестлингом.
Стол устанавливается в спортзале. Данный стол не являются профессиональным спортивным оборудованием, поэтому рекомендуется использовать только его при проведении любительских соревнований.

2. Технические характеристики.

Основные размеры в мм:
- длина:                                                                               900
- ширина:                                                                            660
- высота плоскости стола от пола:                                   1040
- общая высота стола:                                                       1180
- Масса, кг не более                                                           20
3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Боковина
	2

	2
	Столешница
	1

	3
	Ручка
	2

	4
	Подушка 
	2

	5
	Подлокотник
	2

	6
	Перемычка
	3

	7
	Болт М6х35
	8

	8
	Болт М6х40
	4

	9
	Болт М10х35
	12

	10
	Гайка М10
	12

	11
	Гайка М12
	2

	12
	Шайба 6
	12

	13
	Шайба 10
	12

	14
	Шайба 12
	2

	15
	Шайба 12 увелич.
	2

	16
	Шайба 6 гровер
	12

	17
	Колпачок
	24

	18
	Паспорт изделия
	1

	19
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2

4. Конструктивные особенности изделия.
Конструкция стола представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных частей:  Боковин [1]; Столешницы [2]; Ручек [3]; Подушек [4]; Подлокотников [5]; Перемычек [6].

Боковины [1] выполнены цельносварными из профильных труб.

Столешница [2] представляет собой лист фанеры, обклеенный изолоном. Снаружи столешница покрыта чехлом из тентового материала.

Ручки [3] выполнены из круглой трубы с резьбовым штырем, сверху надета резиновая рукоятка.

Подушки [4] и подлокотники [5] представляет собой лист фанеры, обклеенный изолоном. Снаружи покрыты чехлом из тентового материала.
Перемычки [6] представляют собой профильную трубу с отверстиями.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

1) Собрать раму стола из Боковин [1] и перемычек [6], используя крепеж [9,10,13] (см. рис. 1).
2) На столешнице [2] закрепить подушки [4] и подлокотники [5] при помощи крепежа [7,12,16] (см. рис. 1).

3) На собранную раму установить столешницу с подушками и подлокотниками, фиксируя ее ручкой [3] с шайбами [11,15], гайкой [14] и крепежом [8,12,16] (см. рис. 2).
4) Для избегания опрокидывания стола по возможности стол закрепить на антиопрокидывателе (в комплект не входит) или полу, через специальные отверстия в нижней части рамы.
5) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Категорически запрещается вставать на собранный стол ногами.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
